Настройки программного обеспечения принтера / Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

# Использование утилит принтера

Утилиты принтера EPSON дают возможность контролировать текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры техобслуживания принтера прямо из драйвера принтера.

Для использования этих утилит нажмите кнопку Utility (Утилиты) в диалоговом окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы), а затем нажмите кнопку той утилиты, которой вы хотите воспользоваться.

EPSON StatusMonitor | Утилита StatusMonitor следит за состоянием принтера. При обнаружении ошибки в работе принтера утилита информирует вас об этом сообщением об ошибке. С помощью этой утилиты можно также проверять перед печатью, количество оставшихся в картриджах чернил. Чтобы воспользоваться утилитой StatusMonitor нажмите кнопку EPSON StatusMonitor. Смотрите раздел Использование утилиты EPSON StatusMonitor
Nozzle Check (Проверка дюз) | Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет работоспособность дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что дюзы печатающей головки нуждаются в прочистке, то запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) непосредственно из диалогового окна утилиты Nozzle Check (Проверка дюз). Смотрите раздел Проверка дюз печатающей головки
Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) | Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) управляет процедурой прочистки дюз печатающей головки. Дюзы печатающей головки необходимо прочищать, при снижении качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться в необходимости прочистки. Смотрите раздел Чистка печатающей головки
Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) | Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) производит калибровку печатающей головки. Если на печати наблюдается несовпадение вертикальных линий или появление слишком темных, либо слишком светлых областей печати, то нужно откалибровать головку с помощью этой утилиты. Следуйте указаниям на экране монитора при использовании этой утилиты. Смотрите раздел Калибровка печатающей головки
Диалоговое окно Configuration (Конфигурация) | Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором вы можете изменить метод оповещения вас утилитой StatusMonitor об изменениях в состоянии принтера. Смотрите раздел Диалоговое окно Configuration Settings (Настройка конфигурации)

[К началу]

Предыдущая | Следующая