Различные возможности печати

# Печать плакатов

> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера

Функция Poster printing (Печать плаката) позволяет печатать изображения плакатного размера путем печати плакатного изображения на нескольких листах бумаги.

| Примечание:

Эта функция недоступна при установленном флажке Borderless (Без границ) на вкладке Main (Главное).

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в принтер.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера

| Откройте вкладку Main (Главное), затем настройте качество печати с помощью параметра Quality Option (Качество). Для получения дополнительной информации о параметре Quality Option (Качество) смотрите следующий раздел. Смотрите раздел Установка Quality Option(Качество)

| Выберите необходимый тип носителя в списке Type (Тип).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Size (Размер).

| Откройте вкладку Page Layout (Макет), затем установите флажки Multi-Page (Многостраничность) и Poster Printing (Печать плакатов). Стрелками выберите число страниц для печати плаката, равное 2x2, 3x3 или 4x4.

| Нажмите на кнопку Settings (Настройки) для выбора режима печати плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

| При печати плаката доступны следующие установки.

Print Cutting Guides (Печать направляющих) | Установите этот флажок для печати линий обреза
Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания) | Изображения перекрываются, и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения
Trim Lines (Линии отреза) | На изображениях печатаются разделительные линии, показывающие места обреза страниц

|  | Примечание:

При желании распечатать только несколько фрагментов, не распечатывая всего плаката, щелкните на фрагментах, которые вы не хотите распечатывать.

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

После выполнения всех предшествующих пунктов отправляйте задание на печать.

[К началу]

## Как сделать плакат из отпечатков

На этом примере показано как собрать четырехстраничный плакат из отпечатков, напечатанный при выбранном значении 2x2 для параметра Poster Printing (Печать плаката) и выбранном переключателе Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания). Руководствуйтесь приведенными здесь иллюстрациями.

| Вертикально обрежьте поля на листе 1 по линии, проведенной между верхней и нижней метками, как показано на рисунке.

| Наложите лист 1 на лист 2, выравнивая его по меткам на краю листа, и временно скрепите их с обратной стороны.

| Обрежьте скрепленные листы по линии, проведенной между метками (линия с левой стороны метки), как показано на рисунке.

| Выровняйте листы, используя метки, и скрепите их с обратной стороны.

| Повторите шаги с 1 по 4, чтобы таким же образом прикрепить листы 3 и 4.

| Повторите шаги с 1 по 4, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю часть плаката.

| Обрежьте оставшиеся поля.

|  | Внимание:

Будьте осторожны, используя острые предметы при обрезании полей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая