Другая информация

# Компоненты принтера и функции панели управления

> Компоненты принтера
> Панель управления

## Компоненты принтера

a. Подставка для бумаги: Поддерживает бумагу, загруженную в податчик листов.

b. Автоподатчик бумаги: Держит чистую бумагу и автоматически подает бумагу во время печати.

c. Крышка принтера: Прикрывает механизм принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

d. Выходной лоток: Принимает выдаваемую из принтера бумагу.

e. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает выдаваемую бумагу.

f. Боковые направляющие: Помогают прямо загружать бумагу. Регулируйте положение левой боковой направляющей, чтобы оно соответствовало ширине вашей бумаги.

a. Крышка картриджей: Закрывает посадочные места картриджей. Открывайте только при установке или замене картриджей.

b. Печатающая головка: Наносит чернила на бумагу.

c. Панель управления: Управляет различными функциями принтера. За более подробной информацией обратитесь к следующему разделу.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
питание | Включает и выключает принтер
подача бумаги | Загружает или извлекает бумагу. Возобновляет печать, если ее нажать и отпустить после возникновения ошибки paper out (нет бумаги) или ошибки double feed (двойная подача). Если нажать ее во время печати, то будет отменена печать страницы или выполнение задания на печать
чернила | Перемещает печатающую головку в позицию проверки уровня чернил, если обнаружен пустой чернильный картридж. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа. Возвращает печатающую головку в ее исходную позицию после замены чернильного картриджа. Запускает процедуру прочистки печатающей головки, если держать ее нажатой в течение трех секунд при погашенном световом индикаторе отсутствия чернил

### Индикаторы

Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные; печатает, когда происходит замена чернильного картриджа, идет заправка чернил или выполняется чистка печатающей головки
нет бумаги | Горит, когда в принтере нет бумаги или обнаружена ошибка двойной подачи. Для возобновления печати загрузите бумагу в податчик листов и после этого нажмите на кнопку подачи бумаги . Мигает при заклинивании бумаги. Удалите всю бумагу из податчика листов и потом заново загрузите бумагу. Если световой индикатор продолжит мигать, то выключите принтер и аккуратно удалите из него всю бумагу
нет чернил | Мигает, когда чернильный картридж почти пуст. Горит, когда чернильный картридж пуст. Замените черный чернильный картридж

[К началу]

Предыдущая | Следующая