Улучшение качества печати

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning (Прочистка головки)
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное или в напечатанном изображении пропущены точки, возможно, вы сумеете решить эти проблемы путем прочистки печатающей головки. После этого вы будете уверены, что дюзы правильно распыляют чернила.

Вы можете прочистить печатающую головку через компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Head Cleaning (Прочистка головки), или прочистить ее непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуются чернила. Чтобы избежать лишней траты чернил, чистите печатающую головку только в том случае, когда качество печати ухудшится. Например, если распечатка нечеткая или имеет неправильные или пропущенные цвета.

Сначала следует использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), которая поможет вам убедиться, нужна ли прочистка печатающей головки. Это позволит сэкономить чернила.

Если мигает или горит световой индикатор отсутствия чернил , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

## Использование утилиты Head Cleaning (Прочистка головки)

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и световой индикатор отсутствия чернил не горит.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис), затем нажмите на кнопку Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте инструкциям на экране.

> Пока принтер будет выполнять цикл прочистки печатающей головки, световой индикатор питания мигает.

|  | Предупреждение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) нажмите на кнопку Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз), чтобы проверить, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, возможно, вам следует повторить процедуру прочистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.
Смотрите раздел Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, если необходимо, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, возможно, один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и нуждаются в замене. Смотрите в разделе Замена чернильного картриджа о замене чернильного картриджа до того, как он опустеет.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь в службу технической поддержки EPSON.

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что световой индикатор питания горит и световой индикатор отсутствия чернил не горит. После этого удерживайте в нажатом положении в течение трех секунд кнопку чернил .

> Принтер начнет прочищать печатающую головку, и замигает световой индикатор питания .

|  | Предупреждение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы проверить, что печатающая головка прочищена. Смотрите раздел Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, если необходимо, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, возможно, один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и нуждаются в замене. Смотрите в разделе Замена чернильного картриджа о замене чернильного картриджа до того, как он опустеет.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь в службу технической поддержки EPSON.

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая