Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

Если вы обнаружите неровность вертикальных линий, то вы можете решить эту проблему с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в программном обеспечении принтера. Смотрите соответствующие разделы.

| Примечание:

Не нажимайте кнопку подачи бумаги для отмены печати тестовых шаблонов утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера

| Откройте вкладку Maintenance (Сервис), затем нажмите на кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Выполняйте указания на экране, чтобы откалибровать печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая