Другая информация

# Увеличение скорости печати

> Общие рекомендации
> Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость и прогресс)

Для увеличения скорости печати вашего принтера следуйте указаниям, приведенным в данном разделе.

## Общие рекомендации

Поскольку печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных по сравнению с печатью с низким разрешением, то и цветная печать выполняется дольше, чем черно-белая, поскольку объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине, если вам нужно печатать с большей скоростью, то следует очень аккуратно подходить к использованию цвета.

Однако, даже, если ваш документ требует самого высокого разрешения и широкого использования цвета — например, когда вы печатаете цветоделенные пленки для типографии, содержащие цветные фотографии — скорость печати все-таки можно увеличить путем настройки других условий печати. При этом следует помнить, что изменение некоторых условий печати для увеличения скорости печати может привести к снижению качества печати.

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые влияют на скорость и качество печати (увеличение одного приводит к уменьшению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Вкладка драйвера принтера
Установки программного обеспечения принтера | Paper & Quality Options (Настройки бумаги и качества) | Economy (Экономичное), Normal (Нормальное) | Photo (Фото) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
High Speed (Высокая скорость) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой | -
Разрешение | Низкое | Высокое

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые влияют только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Вкладка драйвера принтера
Установки программного обеспечения принтера | Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная) | Вкладка Main (Главное)
Color (Цвет)** | Black (Черные) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный), вкладка Main (Главное) (Windows), диалоговое окно Print (Печать) (Macintosh)
Mirror Image (Отобразить зеркально)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
Edge smoothing (Сглаживание углов)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
Fast Feed (Быстрая подача)* | On (Вкл.) | Off (Выкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
Photo Enhance | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные), вкладка Main (Главное)
Collate (Подбор)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Вкладка Page Layout (Макет)
Reverse Order (Обратный порядок)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Аппаратные ресурсы | Скорость системы | Быстрее | Медленнее | -
Свободное пространство на жестком диске | Большое | Малое
Объем доступной оперативной памяти | Большой | Малый
Программное обеспечение | Запущенные приложения | Одно | Много | -

| * Изменяется в зависимости от программного обеспечения принтера и используемого приложения.

| ** Изменяется в зависимости от типа носителя, который используется при печати.

[К началу]

## Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость и прогресс)

Некоторые установки для скорости печати пользователи Windows могут задать в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость и Прогресс). На вкладке Maintenance (Сервис) программного обеспечения вашего принтера нажмите на кнопку Speed & Progress (Скорость & Прогресс). Появится следующее диалоговое окно.

Ниже приведен список установок, относящихся к скорости печати:

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Чтобы ускорить печать нескольких копий вашего документа, установите флажок High Speed Copies (Быстрое копирование). Это ускоряет печать благодаря тому, что для печати нескольких копий вашего документа в качестве кэш-памяти используется пространство на вашем жестком диске.

### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (Windows Me, 98 и 95)

Для моделей принтера, которые используют параллельный порт, установите этот флажок, чтобы вместо используемого по умолчанию порта принтера Windows разрешить использование EPSON printer port (Порт принтера EPSON), который оптимизирован для принтеров EPSON. Это заметно ускоряет передачу данных на принтеры фирмы EPSON. Пользователи параллельного порта могут еще больше увеличить скорость печати, если разрешат использование передачи по DMA, как это описано ниже.

#### Включение режима DMA

Если у вашего компьютера есть параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете для ускорения печати разрешить передачу по DMA. Чтобы определить, поддерживает ли ваш компьютер режим ECP и передачу по DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру.

Чтобы определить, нужно ли вам разрешать передачу по DMA, сравните сообщение, распложенное под окном EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) с сообщениями, приведенными в данной таблице, и выполните рекомендованные действия.

Сообщение | Действие
High Speed (DMA) Transfer enabled (Разрешена быстрая передача по DMA) | Передача по DMA уже разрешена. Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть это диалоговое окно
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для более быстрой передачи данных используйте передачу по DMA) | Выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей системы не позволяет использовать передачу по DMA. Однако, если в программе настройки BIOS вашего компьютера вы измените установку параллельного порта на ECP или Enhanced, возможно, вы сможете использовать передачу по DMA. За указаниями обратитесь к руководству по вашему компьютеру или на фирму-изготовитель компьютера. После того как вы измените установку для параллельного порта, выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA. Примечание: Перед запуском программы настройки BIOS, удалите драйвер принтера с помощью утилиты Add/Remove Programs (Установка и удаление программ), находящейся в Control Panel (Панели управления). После изменения параметров в BIOS заново установите драйвер принтера

Если вам нужно разрешить передачу по DMA, то выполните указанные ниже действия.

| На рабочем столе дважды щелкните на значке My Computer (Мой компьютер) и затем на значке Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните на значке System (Система) и выберите вкладку Device Manager (Менеджер устройств).

| Дважды щелкните на значке Ports (Порты) (COM & LPT) и затем на значке LPT1. Если вы подключили ваш принтер к порту, отличному от LPT1, то дважды щелкните на значке соответствующего порта.

| Откройте вкладку Resources (Ресурсы) и установите флажок Use automatic settings (Использовать автоматические установки). Запишите установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), показанные в окне установок Resources (Ресурс).

| В списке Setting based on (Установка на основе) выберите такую установку для базовой конфигурации, которая использует те же самые установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), что и выбранные вами на шаге 4. Убедитесь, что назначены и отображаются на экране, номера для канала Direct Memory Access (Прямой доступ к памяти) и Interrupt Request (Запрос на прерывание). Кроме того, проверьте, что в окне списка Conflicting device (Конфликтующие устройства) присутствует сообщение No conflicts (Нет конфликтов).

| Нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить установки.

| Снова откройте диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и Прогресс), чтобы проверить, что теперь передача по DMA разрешена.

|  | Примечание:

На некоторых компьютерах вы не сможете использовать передачу по DMA даже после того, как вы задали все приведенные выше установки. За консультацией по возможности организации передачи по DMA на вашем компьютере обратитесь к изготовителю вашего компьютера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая