Другая информация

# Настройка принтера для работы в сети

> Для пользователей Windows XP и 2000
> Для пользователей Windows Me, 98 и 95

## Для пользователей Windows XP и 2000

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

| Примечание:

В этом разделе рассказывается, как использовать ваш принтер в качестве принтера общего доступа в сети. Чтобы узнать, как подключить ваш принтер напрямую к сети, не настраивая его в качестве принтера общего доступа, обратитесь к вашему администратору сети.

Для установки программ в Windows XP необходимо зарегистрироваться с учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера). Вы не сможете устанавливать программное обеспечение, если вы зарегистрировались как пользователь с учетной записью Limited (С ограничениями). После того как вы установили Windows XP, учетная запись пользователя устанавливается как Computer Administrator (Администратор компьютера).

Для установки программ в Windows 2000 необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя с правами администратора (пользователь, который входит в группу Администраторов).

Иллюстрации, приведенные в этом разделе, относятся к операционной системе Windows 2000.

Сначала вы должны настроить принтер в качестве принтера общего доступа на том компьютере, к которому он подключен. Потом вы должны добавить принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети.

### Настройка принтера в качестве принтера общего доступа

Чтобы использовать ваш принтер совместно с другими компьютерами сети, выполните указанные ниже действия для конфигурирования компьютера, к которому подключен принтер.

| Примечание:

Иллюстрации, приведенные в этом разделе, относятся к операционной системе Windows XP.

| Для пользователей Windows XP: нажмите на кнопку Start (Пуск), выберите пункт Control Panel (Панель управления), затем пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). (Если панель управления находится не в классическом режиме, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы).) Для пользователей Windows 2000: нажмите на кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке этого принтера, затем выберите пункт Sharing (Доступ).

| Выберите пункт Shared as (Общий доступ), затем введите с клавиатуры имя принтера общего доступа.

|  | Примечание:

В названии принтера нельзя использовать пробелы и дефисы.

> Если вы хотите, чтобы операционная система Windows XP или 2000 автоматически загружали драйверы принтера в компьютеры, которые работают с разными операционными системами Windows, то нажмите на кнопку Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите условия и операционные системы для других компьютеров. Нажмите на кнопку OK, затем вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод.

| Нажмите на кнопку OK или Close (Закрыть) после того, как вы установили дополнительные драйверы.

### Доступ к принтеру по сети

Для использования вашего принтера другими компьютерами в сети вы сначала должны добавить принтер для каждого компьютера, который будет к нему обращаться. Выполните для этого следующие действия.

| Примечание:

До того как к вашему принтеру можно будет обращаться с других компьютеров, он должен быть настроен как общий ресурс на том компьютере, к которому он непосредственно подключен. Смотрите раздел Настройка принтера в качестве принтера общего доступа

| Для пользователей Windows XP: нажмите на кнопку Start (Пуск), выберите пункт Control Panel (Панель управления), затем пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). (Если панель управления находится не в классическом режиме, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы).) Для пользователей Windows 2000: нажмите на кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно мастера установки принтера.

| Нажмите на кнопку Next (Далее).

| Для Windows XP: выберите пункт Network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру), затем нажмите на кнопку Next (Далее). Для Windows 2000: выберите пункт Network printer (Сетевой принтер), затем нажмите на кнопку Next (Далее).

| В следующем экране щелкните Next (Далее).

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Щелкните Next (Далее) и выполняйте указания с экрана.

| Примечание:

В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключен принтер, мастер Add Printer (Добавить принтер) может выдать вам сообщение о том, что нужно установить драйвер принтера с CD-ROM с программным обеспечением принтера. В этом случае нажмите на кнопку Have Disk (Установить с диска) и выполняйте указания с экрана.

Для мониторинга состояния принтера общего доступа вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет иметь доступ к принтеру. Утилита EPSON Status Monitor 3 устанавливается автоматически, если вы устанавливаете программное обеспечение принтера первый раз.

[К началу]

## Для пользователей Windows Me, 98 и 95

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

Сначала вы должны настроить принтер в качестве принтера общего доступа на том компьютере, к которому он подключен. Затем вы должны добавить принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети.

| Примечание:

В этом разделе рассказывается, как использовать ваш принтер в качестве принтера общего доступа в сети. Чтобы узнать, как подключить ваш принтер напрямую к сети, не настраивая его в качестве принтера общего доступа, обратитесь к вашему администратору сети.

### Настройка принтера в качестве принтера общего доступа

Для организации совместного использования принтера пользователями других компьютеров сети, выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Нажмите на кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните на значке Network (Сеть).

| Нажмите на кнопку File and Print Sharing (Файлы и принтеры общего доступа).

| Установите флажок I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Я хочу иметь возможность позволять другим пользователям печатать на моем принтере (на моих принтерах)) и нажмите на кнопку OK.

| В диалоговом окне Network (Сеть) нажмите на кнопку OK.

| В окне Control Panel (Панель управления) дважды щелкните на значке Printers (Принтеры).

|  | Примечание:

При появлении диалогового окна с запросом компакт-диска с операционной системой Windows Me, 98 или 95 вставьте указанный компакт-диск в дисковод и выполняйте указания с экрана.

Если появится диалоговое окно, предлагающее вам перезагрузить ваш компьютер, то выполните это требование. Потом откройте папку Printers (Принтеры) и продолжайте с шага 7.

| Выделите значок вашего принтера в папке Printers (Принтеры), затем выберите пункт Sharing (Доступ) в меню File (Файл).

| Выберите пункт Shared As (Общий доступ), затем введите с клавиатуры необходимые сведения о принтере и нажмите на кнопку OK.

### Доступ к принтеру по сети

Для того чтобы принтером могли воспользоваться пользователи других компьютеров локальной сети, вначале необходимо добавить информацию о принтере на каждый компьютер, который будет подключаться к принтеру через сеть. Выполните для этого следующие действия.

| Примечание:

Принтер вначале должен быть настроен как разделяемый ресурс на том компьютере, к которому непосредственно подсоединен, чтобы вы могли иметь доступ к нему с другого компьютера Смотрите раздел Настройка принтера в качестве принтера общего доступа

| Нажмите на кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно мастера установки принтера.

| Нажмите на кнопку Next (Далее).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер), затем нажмите на кнопку Next (Далее).

| На следующем экране нажмите на кнопку Browse (Обзор).

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Нажмите на кнопку OK и следуйте выводимым на экран указаниям.

|  | Примечание:

Для мониторинга состояния принтера общего доступа вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет иметь доступ к принтеру. Утилита EPSON Status Monitor 3 устанавливается автоматически, если вы устанавливаете программное обеспечение принтера первый раз.

[К началу]

Следующая