Различные возможности печати

# Печать без полей

> Совместимые носители
> Подготовка к печати
> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера

Данный принтер позволяет печатать, не оставляя полей со всех четырех сторон листа бумаги. Для печати без полей выполните следующие действия.

| Примечание:

Для быстрой и простой печати без полей вы можете использовать программу EPSON PhotoQuicker, которая находится на компакт-диске с программным обеспечением принтера. Также EPSON PhotoQuicker включает в себя некоторые функции, позволяющие вам создавать оригинальные фотоизображения. Для получения дополнительной информации дважды щелкните на значке ESC65 Software Guide на рабочем столе вашего компьютера программы установки Photo Print Software.

Эта функция доступна не для всех типов носителей и настроек драйвера принтера.

## Совместимые носители

Вы можете использовать следующие носители:

DURABrite Photo Paper | 100 x 150 мм
DURABrite Ink Glossy Photo Paper | 4 x 6"
Photo Paper | 4 x 6", 100 x 150 мм

| Примечание:

Печать без полей занимает больше времени, чем обычная печать.

Качество печати может снижаться в верхней и нижней областях отпечатка или некоторые области могут быть смазаны при печати на носителях, отличных от перечисленных выше. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

## Подготовка к печати

Поскольку при печати без полей размер изображения увеличивается и становится немного больше реального размера бумаги, часть изображения, выходящая за границы бумаги не пропечатывается.

Необходимо подогнать размер печатаемого изображения к размеру бумаги. Если используемое приложение имеет возможность установки полей, то обязательно установите нулевые значения для них перед печатью.

[К началу]

## Загрузка бумаги

После того как вы выбрали наиболее подходящий вам носитель, загрузите его в принтер, как описано ниже.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера

После того как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера

| Откройте вкладку Main (Главное) и выполните настройку параметра Quality Option (Качество). Для получения более детальной информации о настройке параметра Quality Option (Качество) смотрите следующий раздел. Смотрите раздел Установка Quality Option (Качество)

| Установите флажок Borderless (Без полей).

| Выберите необходимый тип носителя в списке Type (Тип).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Size (Размер).

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера принтера.

После выполнения всех вышеописанных действий начинайте печать. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая