Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование EPSON Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованным каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически проводит инициализацию картриджа.

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты EPSON Status Monitor.

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах, не доступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не перезаправляйте чернильные картриджи. Устройство подсчитывает количество оставшихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в картридж. Даже если картридж перезаправлен, эти изменения не будут зафиксированы микросхемой и количество чернил в картридже останется неизменным.

| Примечание:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже если в других картриджах еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чернила расходуются не только при печати документов, но и при выполнении процедуры прочистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при заправке чернилами, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к Инструкциям по безопасности.

## Использование кнопок панели управления принтера

Световые индикаторы принтера проинформируют вас, когда настанет время приобрести чернильный картридж для замены и когда нужно провести замену пустого чернильного картриджа.

В этой таблице показано состояние световых индикаторов вашего принтера и дано описание действий, которые вам нужно выполнить.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите для замены черный чернильный картридж (T0461), голубой чернильный картридж (T0472), пурпурный чернильный картридж (T0473) или желтый чернильный картридж (T0474)
| Замените пустой чернильный картридж

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки чернил выполните описанные ниже действия.

| Примечание:

Иллюстрации ниже демонстрируют замену черного чернильного картриджа. Замените тот картридж, который необходимо.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Опустите выходной лоток, после чего откройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать. В чернильном картридже, обозначенном меткой , осталось мало чернил или он опустел.

|  | Примечание:

Если в чернильном картридже осталось мало чернил, то вы можете продолжать использовать его до тех пор, пока он не опустеет. Чтобы проверить уровень чернил, оставшихся в каждом картридже, смотрите следующее. Смотрите раздел Использование EPSON Status Monitor 3

Не держите в нажатом положении кнопку чернил более трех секунд. Иначе будет инициирована команда прочистки печатающей головки.

|  | Предупреждение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте на кнопку чернил .

| Нажмите на кнопку чернил . Если в другом чернильном картридже заканчиваются чернила или он опустел, то печатающая головка передвинется на метку . Это будет происходить при каждом нажатии кнопки чернил до тех пор, пока не будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила. После того как будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила, печатающая головка при нажатии кнопку чернил переместится в позицию замены чернильного картриджа.

| Для достижения наилучших результатов перед тем, как вскрыть упаковку, встряхните чернильный картридж четыре или пять раз.

| Выньте новый чернильный картридж из его защитной упаковки.

|  | Предупреждение:

При удалении с картриджа защитной упаковки соблюдайте осторожность, чтобы не сломать крючки, расположенные сбоку картриджа.

Не удаляйте и не порвите наклейку на картридже, так как это может привести к вытеканию чернил.

Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как это может привести к поломке картриджа.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, чтобы этикетка, обозначающая цвет чернил, располагалась была сверху картриджа. Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

Следите за тем, чтобы новый чернильный картридж устанавливался в принтер немедленно после удаления старого картриджа. Если сразу не установить новый картридж, то печатающая головка высохнет и не сможет правильно работать.

| Поднимите прижимную крышку картриджей. Сожмите стороны чернильного картриджа, который вы хотите заменить. Поднимите картридж, вытащите его и уберите. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Поместите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Потом нажмите на картридж в направлении вниз, чтобы он со щелчком встал на место.

| После того как вы закончите замену чернильного картриджа, закройте прижимную крышку картриджа и крышку принтера.

| Нажмите на кнопку чернил . Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру прокачки системы подачи чернил. Эта процедура длится примерно минуту. После окончания прокачки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предупреждение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс прокачки системы подачи чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор. Иначе процесс может некорректно завершиться.

|  | Примечание:

Если ошибка, связанная с завершением чернил, не исчезнет, когда печатающая головка переместиться в исходную позицию, возможно, картридж установлен неправильно. Нажмите снова на кнопку чернил и переустановите чернильный картридж, пока он не будет правильно установлен на место.

[К началу]

## Использование EPSON Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 (Windows) вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если в чернильном картридже мало или вообще нет чернил, то нужно в окне EPSON Status Monitor нажать на кнопку How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте указаниям на экране.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к нижеследующим разделам.
Смотрите раздел Использование EPSON Status Monitor 3

### Экономия черных чернил

Диалоговое окно, показанное ниже, открывается при одном из перечисленных ниже условий в том случае, если уровень черных чернил в картридже заканчивается:

- Если в качестве типа бумаги выбрано Plain Paper/Bright White Paper (Простая бумага), а для настроек качества выбрано Text (Текст).

- Черных чернил осталось меньше, чем цветных.

- Картридж с черными чернилами не опустел.

- Цветных чернил в картриджах еще достаточно.

Данное диалоговое окно позволяет вам выбрать, будете ли вы продолжать печатать, используя черные чернила, либо, чтобы сэкономить черные чернила, воспользуетесь цветными чернилами для печати черным цветом.

Щелкните Yes (Да), если хотите, чтобы для печати черным цветом использовались цветные чернила. Черные чернила при этом использоваться не будут. В некоторых случаях оттенок черного, получаемый путем комбинирования цветных чернил, может немного отличаться от оттенка черных чернил. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.

Щелкните No (Нет), если хотите продолжить использовать для печати оставшиеся черные чернила. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.

Щелкните Disable this feature (Отключить эту функцию), если хотите продолжить использовать для печати черные чернила в обычном режиме. В дальнейшем, когда черные чернила будут заканчиваться, это диалоговое окно открываться не будет. В этом случае черные чернила используются до тех пор, пока полностью не будут израсходованы.

[К началу]

Следующая