Другая информация / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

Диапазон входного напряжения | От 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | От 50 до 60 Гц
Диапазон входной частоты | От 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный ток | От 0,4 до 0,2 A
Потребляемая мощность | Примерно 12 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Примерно 4,5 Вт в режиме ожидания 0.8 Вт в режиме отключения питания

| Примечание:

Проверьте табличку на задней стороне вашего принтера. Там указано его рабочее напряжение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая