Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Пользование панелью управления принтера
> Пользование утилитами принтера (только в Windows)

## Пользование панелью управления принтера

Иногда приходится заменять чернильный картридж до того, как он опустеет.

Если световой индикатор Нет чернил мигает или горит непрерывно, замените пустой чернильный картридж, как описано в разделе Замена пустого чернильного картриджа.

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как световой индикатор Нет чернил замигает или утилита Status Monitor уведомит вас, что картридж пустой, выполните процедуру, изложенную в этом разделе.

| Предостережение:

| Не вынимайте картридж из принтера, пока вы не будете готовы заменить его другим.

| Убедитесь в том, что принтер включен. Индикатор Сеть должен гореть, но не мигать.

| Опустите выходной лоток, затем откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Чернила. Печатающая головка сместится в позицию замены картриджей, а индикатор Сеть начнет мигать.

|  | Примечание:

|  | Не нажимайте кнопку Чернила дольше трех секунд. Иначе принтер начнет операцию прочистки печатающей головки.

|  | Предостережение:

|  | Не передвигайте печатающую головку рукой и не давите на нее, чтобы не повредить принтер. Всегда нажимайте кнопку Чернила для смещения печатающей головки.

| Захватите заменяемый чернильный картридж за боковые стенки его корпуса, выньте картридж вверх из принтера и утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза обильной водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь наполнить его чернилами.

|  | Примечание:

|  | Перед вскрытием пакета с картриджем потрясите его 4-5 раз.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакета. Опустите картридж вертикально в держатель картриджа. Надавите на чернильный картридж для посадки на место с защелкиванием. Не прикладывайте большого усилия к картриджу.

|  | Предостережение:

|  | Не удаляйте или не отрывайте этикетку сверху картриджа, иначе чернила будут течь.

|  | Запрещается удалять сбоку картриджа зеленую микросхему. При установке картриджа без микросхемы принтер может выйти из строя.

|  | Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на боковой стенке картриджа. Этим вы можете повредить чернильный картридж.

|  | Если чернильный картридж удаляется из принтера, обязательно защитите от грязи и пыли зону подачи чернил на картридже. Храните картридж при тех же условиях, что и принтер. Во время хранения картридж должен стоять вертикально, как показано ниже на рисунке (этикетка, указывающая на цвет чернил, должна быть у картриджа сверху). Клапан выходного отверстия предотвращает пролив и загрязнение чернил. Тем не менее, рекомендуется осторожное обращение с картриджем. Не касайтесь выходного отверстия и зоны вокруг него.

|  | Обязательно устанавливайте новый чернильный картридж на принтер сразу же после удаления старого. В противном случае чернила подсохнут в печатающей головке и она не сможет печатать.

| По завершении процедуры по замене картриджа закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Чернила. Принтер сдвигает печатающую головку и начинает заправку системы подачи чернилами. На эту операцию уходит примерно одна минута.

> По окончании заправки принтер возвращает печатающую головку на ее исходную позицию. Индикатор Сеть перестает мигать и горит постоянно.

[К началу]

## Пользование утилитами принтера (только в Windows)

Вы можете читать инструкции по замене чернильного картриджа, пользуясь утилитами принтера.

Если необходимо заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало или совсем не будет чернил, щелкните кнопку на вкладке Сервис.

Дополнительные сведения по использованию утилит принтера см. Пользование утилитами принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее