Печать в Windows

# Пользование утилитами принтера

> EPSON Status Monitor 3
> Проверка дюз
> Прочистка головки
> Калибровка печатающей головки
> Замена чернильного картриджа
> Скорость и Прогресс

Утилиты принтера EPSON дают вам возможность проверять текущее состояние принтера и выполнить некоторые операции обслуживания через компьютер.

Чтобы пользоваться утилитами, щелкните вкладку Сервис в окне программного обеспечения принтера, затем нажмите кнопку той утилиты, какую вы хотите использовать. Как входить в программное обеспечение принтера, см. Доступ к программному обеспечению принтера.

| Примечания:

| Буква в скобках, стоящая за именем утилиты, обозначает быструю клавишу этой утилиты. Нажмите клавишу Alt и соответствующую литеру на клавиатуре компьютера, чтобы открыть данную утилиту.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка дюз, Прочистка головки и Калибровка печатающей головки, если ваш принтер подключается к компьютеру через сеть.

| Запрещается пользоваться утилитами Проверка дюз, Прочистка головки, Калибровка печатающей головки и Замена чернильного картриджа, когда принтер печатает. В противном случае ваши отпечатки будут испачканы чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## EPSON Status Monitor 3

Утилита Status Monitor 3 снабжает вас информацией о состоянии принтера, например о количестве чернил, оставшихся в картриджах, и предупреждает об ошибках принтера.

Эта утилита доступна только, когда выполнены оба следующих условия:

- Принтер подключен непосредственно к главному компьютеру через параллельный порт или через USB-порт.

- Ваша система сконфигурирована для поддержки двусторонней связи.

[К началу]

## Проверка дюз

Утилита Проверка дюз проверяет, не засорились ли дюзы в печатающей головке. Проверяйте дюзы, когда вы заметите, что ухудшилось качество печати, и после операции чистки, когда необходимо удостовериться, что дюзы печатающей головки прочищены. В случае если операция проверки дюз установит, что печатающая головка требует прочистки, вы можете войти в утилиту Прочистка головки прямо из утилиты Проверка дюз. См. Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Прочистка головки

Утилита Прочистка головки прочищает печатающую головку. Чистка печатающей головки может потребоваться, когда вы заметите, что качество печати ухудшилось. Воспользуйтесь вначале утилитой Проверка дюз, чтобы выяснить, требуется ли чистка печатающей головки. Вы можете войти в утилиту Проверка дюз прямо из утилиты Прочистка головки. См. Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Калибровка печатающей головки

Утилиту Калибровка печатающей головки можно использовать для повышения качества печати ваших документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться, когда заметите, что линии не совмещаются по вертикали, или когда на документах появились белые либо черные полосы. Воспользуйтесь этой утилитой для калибровки печатающей головки

Когда вы прогоняете утилиту Калибровка печатающей головки, принтер распечатывает контрольную карту с тестовыми образцами двух типов, по которым вы проверяете, откалибрована ли печатающая головка.

Примеры тестовых образцов первого типа, выдаваемых принтером.

На каждом образце отпечатанной контрольной карты выберите ту вертикальную линию, которая совмещена наилучшим образом. Для каждого образца выберите соответствующий номер линии из ниспадающего списка в диалоговом окне Калибровка печатающей головки, после чего нажмите кнопку Готово, чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти правильно совмещенной линии, выберите номер той линии, которая наиболее близка к совмещению, и щелкните команду Повторное выравнивание. Выбранные вами линии будут передвинуты к центру (число 8), и принтер снова напечатает контрольную карту калибровки головки.

Примеры тестовых образцов второго типа, выдаваемых принтером.

Найдите образец, который не имеет черной или белой полосатости. Затем найдите соответствующий номер образца из ниспадающего списка в диалоговом окне Калибровка печатающей головки. Щелкните Готово, чтобы активизировать настройку.

| Примечание:

| Если все образцы имеют полосатость, выберите образец с наименьшей полосатостью и щелкнитеПовторное выравнивание. Выбранный образец будет передвинут к центру, и принтер снова напечатает контрольную карту калибровки головки.

[К началу]

## Замена чернильного картриджа

Утилита Замена чернильного картриджа ведет вас через операцию по замене чернильного картриджа до того, как в нем закончатся чернила. Чтобы воспользоваться этой утилитой, щелкните кнопку Замена чернильного картриджа в диалоговом окне Утилита и выполняйте инструкции. Чтобы заменить чернильный картридж, пользуясь панелью управления принтера, см. Замена чернильного картриджа. Чтобы заменить пустой чернильный картридж, см. Замена пустого чернильного картриджа.

[К началу]

## Скорость и Прогресс

В этом диалоговом окне вы можете задавать установки, относящиеся к скорости и ходу печати.

Доступные установки перечислены ниже.

| Примечание:

| Особые возможности, содержащиеся в программном обеспечении принтера, различаются в зависимости от модели принтера и версии операционной системы Windows, которой вы пользуетесь.

### Быстрое копирование

Чтобы напечатать ваш документ быстрее, выберите команду Быстрое копирование. Печатание ускоряется благодаря использованию свободной области на жестком диске в качестве кэш-памяти, когда вы печатаете множественные копии вашего документа.

### Показать Индикатор хода

Чтобы отображать на экране Индикатор хода при каждом сеансе печати, выберите команду Показать Индикатор хода.

### EPSON Printer Port (только для Windows Me, 98 и 95)

На моделях принтера с параллельным портом вы можете ускорить передачу данных, выбрав EPSON Printer Port.

Пользователи параллельного порта могут еще больше повысить скорость печати, активизировав DMA-пересылку, как поясняется в разделе Активизация DMA-пересылки .

### Всегда использовать RAW (только для Windows 2000 and NT 4.0)

Установите этот флажок, чтобы клиенты системы Windows NT буферизировали документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый) (В приложениях системы Windows NT используется формат EMF по умолчанию).

Воспользуйтесь этой возможностью, если документы, сбуферизированные в формате EMF, не распечатываются правильно.

Всегда использовать RAW требует меньше ресурсов, чем EMF, поэтому некоторые из проблем (например, "Недостаточная память/пространство на диске для печати", "Медленная скорость печати" и др.) можно решать установкой флажка Всегда использовать RAW.

| Примечание:

| Когда вы используете RAW, ход печати, отображаемый Индикатором хода, может отличаться от фактического протекания процесса печати.

### Контролируемые параметры

Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Контролируемые параметры, в котором вы можете выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3.

Вы можете выполнить следующие установки:

Выбор контролируемых параметров | Отображает установки предупреждения о текущей ошибке. Установите флажки по тем типам ошибок, по которым вы хотите получать предупредительные сообщения. Также установите флажок Сигнал, если хотите получать звуковое предупреждение об ошибке. Примечание: Щелкните кнопку По умолчанию, чтобы вернуть все установки по Выбору контролируемых параметров к их значениям по умолчанию.
Разрешить контролировать принтеры общего доступа | Установите этот флажок, чтобы операторы других компьютеров могли контролировать принтер общего доступа.

[К началу]

Предыдущая | Далее