Как сделать / Двусторонняя печать

# Пользование двусторонней печатью

Принтер EPSON Stylus C80/C70 поддерживает двустороннюю печать. Доступны следующие два вида двусторонней печати. Нормальная двусторонняя печать позволяет вам вначале отпечатать все нечетные номера страниц. После этого бумага вновь закладывается в принтер, чтобы на оборотах листов напечатать четные номера страниц. Буклетная двусторонняя печать позволяет вам изготовлять брошюры (односгибные буклеты). Подробнее об изготовлении брошюр (односгибных буклетов) и о двусторонней печати см. Выполнение установок в меню Макет в Windows или Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы в Macintosh.

| Примечание:

| Функция двусторонней печати недоступна при подключении к принтеру через сеть или на принтере общего доступа.

| В зависимости от типа носителя в загрузчик можно закладывать до 30 листов для двусторонней печати.

| Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество отпечатков может быть ухудшено.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых для печатания текста и изображений, чернила могут проступать на обратную сторону бумаги.

| Поверхность бумаги может размазываться при двусторонней печати.

Пользователям Windows необходимо установить флажок Двусторонняя печать в меню Макет в драйвере принтера. Как войти в драйвер принтера, см.Доступ к программному обеспечению принтера.

Пользователи Macintosh устанавливают флажок Двусторонняя печать в диалоговом окне Параметры страницы. Как выполнять установки в этом диалоговом окне, см. Введение в программное обеспечение принтера.

После того как флажок Двусторонняя печать установлен, вы можете задавать следующие параметры.

Поля

Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Поля. Этот параметр позволяет вам задавать край листа для переплета. Скрепление листов можно назначать Слева, Сверху и Справа. Вы также можете указать ширину поля переплета, вводя числовое значение в текстовой блок Поле переплета.

Буклет

Установите этот флажок для изготовления брошюр (односгибных буклетов). Подробнее об этой возможности см. Выполнение установок в меню Макет в Windows или Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы в Macintosh.

Выполнив свою настройку, щелкните OK для их сохранения. Заложите бумагу в загрузчик листов, затем пошлите задание печати через свое приложение. Вначале будут напечатаны нечетные страницы (если только установка Складной буклет не была выбрана). На экране будут отображены указания по изготовлению страниц с четными номерами во время печати страниц с нечетными номерами. Выполните представленные указания и щелкните Возобновить печать.

[К началу]

Предыдущая | Далее