Информация о продукте

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает заложенную бумагу в загрузчике листов.

2. Боковые направляющие: Способствуют вертикальному выравниванию при загрузке бумаги. Регулируйте положение левой направляющей по ширине листов вашей бумаги.

3. Крышка принтера: Закрывает печатающий механизм. Открывайте крышку только при установке или замене чернильных картриджей.

4. Загрузчик листов: Удерживает чистые листы и автоматически подает бумагу во время печати.

5. Выходной лоток: Принимает листы, выводимые из принтера.

6. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает листы, выводимые из принтера.

1. Печатающая головка: Напыляет чернила на бумагу.

2. Панель управления: Управляет различными функциями принтера. Подробнее см. следующий раздел.

3. Регулировочный рычаг: Регулирует расстояние между печатающей головкой и бумагой для предотвращения размазывания чернил. Отрегулируйте положение регулировочного рычага, если чернила размазаны по вашему документу, когда вы печатаете его на толстой бумаге или на конвертах.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки управления

Кнопка | Назначение
Сеть | Включает и выключает принтер. Сбрасывает содержимое буфера принтера, если нажать ее дважды при включенном электропитании принтера. Чтобы выключить принтер, придержите нажатой кнопку Сеть, пока не погаснет световой индикатор
Бумага | Загружает или выводит бумагу. Возобновляет печать, если нажать ее после устранения ошибки типа Нет бумаги или Подача нескольких листов.
Чернила | Передвигает печатающую головку в позицию проверки уровня чернил при обнаружении пустого картриджа. Передвигает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей. Возвращает печатающую головку на исходную позицию после замены чернильных картриджей. Прочищает печатающую головку, если удержать ее нажатой три секунды, если индикатор Нет чернил погашен.

### Световые индикаторы

Индикатор | Состояние на принтере
Сеть | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные печати, печатает, заменяет чернильный картридж, заправляет систему подачи чернилами или прочищает печатающую головку.
Нет бумаги | Горит, когда в принтере закончилась бумага или при обнаружении ошибки типа Подача нескольких листов. Заложите бумагу в загрузчик листов и нажмите кнопку Бумага, чтобы возобновить печать. Мигает, когда заклинило механизм замятой бумагой. Удалите всю бумагу из загрузчика, а затем заложите ее вновь. Если индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно извлеките из него всю защемленную бумагу.
Нет чернил | Мигает, если чернильный картридж почти пустой. Горит, если чернильный картридж пустой. Замените чернильный картридж: черный (T0321), голубой (T0322), пурпурный (T0323) или желтый (T0324). Мигает, когда печатающая головка перемещается на позицию замены чернильных картриджей.

[К началу]

Предыдущая | Далее