Печать в Macintosh

# Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы

> Определение пользовательского размера бумаги
> Печать с обеих сторон бумаги

В диалоговом окне Параметры страницы вы можете изменять размер бумаги, задавать ориентацию для своих отпечатков, поворачивать документ на 180 градусов, уменьшать или увеличивать ваш отпечаток и регулировать область печати.

Выберите команду Параметры страницы в меню Файл вашего программного приложения. Открывается диалоговое окно Параметры страницы.

В диалоговом окне Параметры страницы вы можете выполнить следующие установки:

Размер бумаги | Выберите размер бумаги, который вы хотите использовать. При желании определить пользовательский размер, см. Определение размера бумаги пользователем.
Ориентация | Выберите Книжная (вертикальная) или Альбомная (широкая) для изменения ориентации вашего отпечатка. Если вам необходимо напечатать очень близко к нижнему краю страницы, установите флажок Повернуть на 180 градусов.
Двусторонняя печать | Установите флажок Двусторонняя печать для печатания на обеих сторонах бумаги. Установите флажок Буклет для изготовления односкладных буклетов. Подробнее см.Печать с обеих сторон бумаги.
Уменьшить или Увеличить | Воспользуйтесь этой установкой, чтобы уменьшить или увеличить размер вашего изображения в пределах от 25 % до 400 %.
Область печати | Пользуйтесь опциями в блоке Область печати, чтобы отрегулировать общую площадь, доступную для печати, когда выбран Загрузчик листов в качестве источника бумаги. Если вы хотите расположить изображение посередине, щелкните По центру. При необходимости увеличить область печати щелкните Максимальная. Не выбирайте установку Максимальная для Высококачественной глянцевой фотобумаги. Примечание: Когда для Области печати выбрана установка Максимальная, качество печати может ухудшиться по краям отпечатка. Напечатайте один пробный лист, чтобы убедиться в хорошем качестве, прежде чем приступать к печатанию больших заданий на этой установке. При выборе установки Максимальная проверьте, чтобы бумага, заложенная в загрузчик листов, не была закрученной.

## Определение пользовательского размера бумаги

Вы можете определить пользовательский размер бумаги. Для этого вы либо создаете новый размер бумаги, либо за основу пользовательского размера бумаги принимаете ранее существовавший размер бумаги. См. ниже соответствующий раздел.

### Создание нового размера бумаги

Если подходящий размер бумаги отсутствует в списке Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы, выполните следующие шаги по определению пользовательского размера бумаги.

| В диалоговом окне Параметры страницы щелкните Настройка. Открывается следующее диалоговое окно.

| Для определения нового размера бумаги щелкните Новый. Диалоговое окно обновляется, чтобы позволить вам ввести название для нового размера.

| Введите с клавиатуры уникальное имя для размера бумаги в список Размер бумаги.

| Укажите единицу измерения Дюймы или см.

| Введите размеры ширины и высоты вашей бумаги в соответствующий текстовой блок.

| Задайте поля в текстовых блоках Поле или в режиме предварительного просмотра изображения.

| Нажмите кнопку OK. Вы возвратились в диалоговое окно Параметры страницы.

Вы можете определить до 100 размеров бумаги. Создаваемые вами имена размеров бумаги будут появляться в списке Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы.

Чтобы удалить пользовательский размер бумаги, нажмите кнопку Настройка в диалоговом окне Параметры страницы, выберите размер бумаги из списка в диалоговом окне Пользовательская бумага и нажмите кнопку Удалить.

### Копирование ранее существовавшего размера бумаги для шаблона

Выполните описанные ниже шаги, чтобы скопировать существующий размер бумаги и использовать его в качестве шаблона.

| Выберите существующий размер бумаги для копирования и щелкните Копировать.

| Укажите размерность дюймы или см.

| Задайте поля в текстовых блоках Поле или в режиме предварительного просмотра изображения.

| Нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Печать с обеих сторон бумаги

Принтер EPSON Stylus C80/C70 поддерживает двустороннюю печать. Доступны следующие два вида двусторонней печати. Нормальная двусторонняя печать позволяет вам вначале отпечатать все нечетные номера страниц. После этого бумага вновь закладывается в принтер, чтобы на оборотах листов напечатать четные номера страниц. Буклетная двусторонняя печать позволяет вам изготовлять односгибные буклеты. См. ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Функция двусторонней печати недоступна при подключении к принтеру через сеть или на принтере общего доступа.

| В зависимости от типа носителя в загрузчик можно закладывать до 30 листов для двусторонней печати.

| Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество отпечатков может быть ухудшено.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых для печатания текста и изображений, чернила могут проступать на обратную сторону бумаги.

| Поверхность бумаги может размазываться при двусторонней печати.

### Обычная двусторонняя печать

Выполните представленную ниже процедуру, чтобы распечатать страницы с нечетными и четными номерами на противоположных сторонах листов.

| Установите флажок Двусторонняя печать в диалоговом окне Параметры страницы. Как выполнять установки в этом диалоговом окне, см. Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы .

| Щелкните кнопкуПоля. Открывается следующее диалоговое окно.

| Задайте кромку листа для переплета. Вы можете выбрать Левая, Верхняя и Правая.

| Укажите ширину поля переплета в текстовом блоке Поле переплета. Вы можете назначить любую ширину в пределах от 3 до 30 мм.

|  | Примечание:

|  | Фактическая ширина поля переплета может отличаться от заданной в зависимости от вашего приложения. Перед выполнением всего задания печати поэкспериментируйте на нескольких листах бумаги, чтобы определить фактический результат.

| Щелкните OK для возвращения в диалоговом окне Параметры страницы, а затем щелкните OK, чтобы сохранить вашу настройку.

| Заложите бумагу в загрузчик листов, затем пошлите задание печати через свое приложение. На экране будут отображены указания по изготовлению страниц с четными номерами во время печати страниц с нечетными номерами.

| Выполните указания по перезакладке бумаги или повторите закладку отпечатанной стопки бумаги, как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Бумага может закручиваться, что зависит от количества напыленных чернил. Если это происходит, слегка сверните листы в обратном направлении, а затем закладывайте стопку в принтер.

|  | Перед закладкой в принтер выровняйте стопку листов постукиванием ее кромок о твердую плоскую поверхность.

|  | Во время перезакладки отпечатков в принтер выполняйте рекомендуемые указания. Если отпечатки заложить в принтер неправильно, произойдет заклинивание механизма бумагой либо поле для переплета будет оставлено неверно.

|  | В случае заклинивания бумаги см. Бумага подается неправильно .

| Когда бумага перезаложена, щелкните командуВозобновить, чтобы распечатать четные номера страниц.

### Буклетная двусторонняя печать

Вы также можете изготовить брошюры (односгибные буклеты), пользуясь функцией двусторонней печати. При создании брошюры вначале печатаются страницы, появляющиеся с внешней стороны (после того, как брошюра сфальцована). Затем можно печатать страницы, появляющиеся с внутренней стороны после перезакладки бумаги в принтер, как показано на рисунке ниже.

Брошюра (Односгибный буклет)

| : Переплет

Можно создать буклет, печатая страницы 1 и 4 на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После перезакладки этих листов в загрузчик вы сможете напечатать страницы 2 и 3 на обороте первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обороте второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обороте третьего листа бумаги. Полученные страницы затем можно сфальцевать и скрепить вместе в брошюру.

Выполните следующую процедуру по созданию брошюры (буклета), как описано выше.

| Установите флажокДвусторонняя печать в диалоговом окне Параметры страницы, затем установите флажок Буклет .

| Щелкните кнопку Поля. Появляется диалоговое окно Поля.

| Укажите кромку листа для переплета. Вы можете выбрать Левая, Верхняя и Правая.

|  | Примечание:

|  | Когда в драйвере принтера выбрано Книжная в качестве установки Ориентация, будут доступны Левая или Правая позиции переплета. Позиция Верхняя поддерживается, когда выбраноАльбомная в качестве установки параметра Ориентация.

| Задайте ширину поля переплета в текстовом блоке Поле переплета. Вы можете выбрать любую ширину в пределах от 3 до 30 мм. Заданная ширина поля будет выполнена на обеих сторонах фальца. Например, если задано 10-мм поле, то будет выполнено 20-мм поле (поле шириной 10 мм будет установлено на каждой стороне фальца).

Книжная | Альбомная

| : Край сгиба

| : Поле

| Щелкните OK для возвращения в диалоговом окне Параметры страницы, а затем щелкните OK, чтобы сохранить вашу настройку.

| Заложите бумагу в загрузчик листов, затем пошлите задание печати через свое приложение.

| На экране будут отображены указания по печати внутренних страниц во время печатания внешних страниц. Выполните указания с экрана по перезакладке бумаги в принтер либо см. иллюстрацию в предыдущем разделе с названием Обычная двусторонняя печать .

|  | Примечание:

|  | Бумага может закручиваться во время печати, что зависит от количества напыленных чернил. Если это происходит, слегка сверните листы в обратном направлении, а затем закладывайте стопку в принтер.

|  | Перед закладкой в принтер выровняйте стопку листов постукиванием ее кромок о твердую плоскую поверхность.

|  | Во время перезакладки отпечатков в принтер выполняйте рекомендуемые указания. Если отпечатки заложить в принтер неправильно, произойдет заклинивание механизма бумагой либо поле для переплета будет оставлено неверно.

|  | В случае заклинивания бумаги см. Бумага подается неправильно .

| Когда бумага перезаложена, щелкните команду Возобновить, чтобы распечатать внутренние страницы.

| По окончании печати сфальцуйте листы и скрепите их вместе скобами с помощью скобосшивателя (стэплера) или другим способом брошюровки.

[К началу]

Предыдущая | Далее