Как сделать / Техобслуживание

# Перевозка принтера

Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно подготовьте и упакуйте его, используя оригинальную (или подходящую по габаритам принтера) коробку и упаковочные материалы. Соблюдайте следующие правила.

| Откройте крышку принтера и убедитесь в том, что печатающая головка находится в исходном (правом крайнем) положении. Если нет, включите принтер и подождите, пока печатающая головка вернется в исходное положение. Затем закройте крышку принтера и выньте вилку его сетевого шнура из розетки.

|  | Предостережение:

|  | При перевозке принтера не снимайте с него установленных чернильных картриджей. Удаление картриджей на время перевозки может повредить принтер.

| Отсоедините интерфейсный кабель от принтера.

| Удалите бумагу из загрузчика листов и снимите подставку для бумаги.

| Вновь откройте крышку принтера. Укрепите держатель чернильного картриджа на принтере липкой лентой, как показано на рисунке ниже, и закройте крышку принтера.

| Задвиньте выходной лоток.

| Установите с обеих сторон принтера защитные транспортные вкладыши.

| Упакуйте принтер с сетевым шнуром в его оригинальную коробку.

| Во время транспортировки принтер должен занимать горизонтальное положение.

[К началу]

Предыдущая | Далее