Печать в DOS (только для Stylus C80)

# Изменение параметров печати

Большинство параметров печати, например направление печати и позиция загрузки, можно изменять в соответствии с требованиями задания печати. Так как все эти параметры активизируются при каждом включении принтера, их называют установками по умолчанию.

Заводские установки по умолчанию предназначены для удовлетворения потребностей большинства пользователей и изменять их нет необходимости. Ниже в таблице представлены функциональные возможности, которые вы можете выбирать в режиме установок по умолчанию.

Установки | Параметры
Шрифт | Courier, Roman, Draft
Шаг | 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17.1 cpi, 20 cpi, Пропорциональный
Направление печати | Автоматический, Двунаправленная, Однонаправленная
Позиция загрузки | 8.5 мм, 3 мм, и т. д.
Интерфейсный режим | Автоматический, Параллельный, USB
Время ожидания интерфейса в автоматическом режиме | 10 секунд, 30 секунд
Скорость передачи параллельного интерфейса | Быстрая, Нормальная
Автоперевод строки | Выкл, Вкл
Таблица символов | Курсив, PC437, PC437 Греческий, PC850, PC852, PC853, PC855, PC857, PC866, PC869, MAZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, ISO Латинский 1T, Bulgaria, PC774, Estonia, ISO 8859-2, PC866 LAT, PC866 UKR, PCAPTEC, PC708, PC720, PCAR864, PC860, PC861, PC863, PC865, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Латинский 1, PC858, ISO 8859-15, PC771

| Примечание:

| Большинство программных приложений управляют выбором таблицы символов и автопереводом строки. Если ваше программное приложение управляет этими функциональными возможностями, то вам не потребуется настраивать их с помощью кнопок панели управления.

[К началу]

Предыдущая | Далее