Как сделать / Техобслуживание

# Проверка дюз печатающей головки

> Пользование утилитой Проверка дюз
> Пользование кнопками панели управления

Если вы обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем пропущены точки, вы можете решить эти проблемы, проверив чистоту дюз печатающей головки.

Сопла печатающей головки можно проверять через ваш компьютер с помощью утилиты Проверка дюз из состава программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками его панели управления.

## Пользование утилитой Проверка дюз

См. ниже соответствующий раздел о том, как пользоваться утилитой Проверка дюз.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Проверка дюз во время печати. В противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.

### Для пользователей Windows

Выполните следующие действия перед пользованием утилитой Проверка дюз.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Войдите в программное обеспечение принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните вкладку Сервис и щелкните кнопку Проверка дюз.

| Выполняйте указания с экрана.

### Для пользователей Macintosh

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка дюз.

| Войдите в диалоговое окно Печать или Параметры страницы и щелкните кнопку со значком Утилита, затем щелкните кнопку Проверка дюз в диалоговом окне Утилита.

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Пользование кнопками панели управления

Выполните следующие действия, чтобы проверить чистоту дюз печатающей головки, пользуясь кнопками панели управления.

| Выключите принтер.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Чтобы включить принтер, придержите нажатой кнопку Бумага и нажмите кнопку Сеть.

| Вначале отпустите кнопку Сеть. Как только начнется проверка дюз, отпустите также кнопку Бумага.

Принтер напечатает контрольную карту с информацией о версии ПЗУ вашего принтера, кодом учета расхода чернил и шаблоном проверки дюз. Образцы распечаток показаны ниже.

| Пример хорошей печати

| Печатающая головка требует прочистки

Если распечатка карты проверки дюз неудовлетворительная, появилась проблема с принтером. Эта неполадка вызвана либо засорившимся каналом подачи чернил, либо неоткалиброванной печатающей головкой. См. Прочистка печатающей головки о подробных указаниях, как прочистить печатающую головку. Об информации по калибровке печатающей головки, см. Калибровка печатающей головки. Контрольная карта проверки дюз также показывает остаток чернил в каждом картридже. Процентные показатели на контрольной карте проверки дюз представляют собой приблизительные значения.

[К началу]

Предыдущая | Далее