Печать в Macintosh

# Пользование утилитами принтера

> EPSON StatusMonitor
> Проверка дюз
> Прочистка головки
> Калибровка печатающей головки
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON дают вам возможность проверять текущее состояние принтера и выполнить некоторые операции технического обслуживания через ваш компьютер.

Для пользования утилитами нажмите кнопку со значком Утилита в диалоговом окне Печать или Параметры страницы, затем нажмите кнопку той утилиты, которой вы хотите пользоваться.

| Примечание:

| Не пользуйтесь утилитами Проверка дюз, Прочистка головки или Калибровка печатающей головки в ходе печати; иначе ваши отпечатки будут замараны чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor (Монитор состояния) постоянно следит за состоянием принтера. Если она обнаружит неполадку принтера, то предупредит вас об этом через сообщение об ошибке.

С ее помощью вы можете проверить также, сколько осталось чернил в картриджах перед печатью.

Чтобы пользоваться утилитой StatusMonitor, нажмите кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита. О подробностях см. Пользование EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Проверка дюз

Утилита Проверка дюз проверяет, не засорены ли дюзы в печатающей головке. Проверяйте дюзы, если заметите ухудшение качества печати, а также после чистки для подтверждения, что дюзы печатающей головки прочищены. В случае, если проверка дюз установит, что печатающая головка требует чистки, вы можете войти в утилиту Прочистка головки прямо из утилиты Проверка дюз. Подробнее см. Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Прочистка головки

Утилита Прочистка головки прочищает печатающую головку. Прочистка печатающей головки может потребоваться, если вы заметите ухудшение качества печати. Воспользуйтесь вначале утилитой Проверка дюз, чтобы удостовериться в необходимости прочистки головки. Подробнее см. Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Калибровка печатающей головки

Утилитой Калибровка печатающей головки можно воспользоваться для повышения качества печати ваших документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться, когда вертикальные линии не совпадают или когда белые либо черные полосы появились на отпечатанных документах. Выполняйте указания с экрана при пользовании этой утилитой.

Когда вы прогоняете утилиту Калибровка печатающей головки, принтер распечатывает контрольную карту с двумя типами тестовых образцов, по которым вы проверяете, откалибрована ли печатающая головка.

Примеры тестовых образцов первого типа, выдаваемых принтером.

На каждом образце отпечатанной контрольной карты выберите ту вертикальную линию, которая совмещена наилучшим образом. Для каждого образца выберите соответствующий номер линии из ниспадающего списка в диалоговом окне Калибровка печатающей головки, после чего нажмите кнопку Готово, чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти правильно совмещенной линии, выберите номер той линии, которая наиболее близка к совмещению, и щелкните команду Повторное выравнивание. Выбранные вами линии будут передвинуты к центру (число 8), и принтер снова напечатает контрольную карту выравнивания головки.

Примеры тестовых образцов второго типа, выдаваемых принтером.

Найдите образец, который не имеет черной или белой полосатости. Затем найдите соответствующий номер образца из ниспадающего списка в диалоговом окне Калибровка печатающей головки. Щелкните Готово, чтобы активизировать настройку.

| Примечание:

| Если все образцы имеют полосатость, выберите образец с наименьшей полосатостью и щелкните Повторное выравнивание. Выбранный образец будет передвинут к центру, и принтер снова напечатает контрольную карту калибровки головки.

[К началу]

## Конфигурация

При нажиме на эту кнопку открывается диалоговое окно Конфигурация, через которое вы можете изменить способ уведомления вас утилитой StatusMonitor, когда изменится состояние принтера. Подробнее см. Пользование диалоговым окном Параметры конфигурации.

[К началу]

Предыдущая | Далее