Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> Пользование панелью управления принтера
> Пользование Status Monitor

На этом принтере применяются картриджи со встроенными микросхемами. Интегральные микросхемы точно контролируют количество чернил, израсходованных каждым картриджем. В результате, если картридж снять, а впоследствии вновь установить на принтер, его оставшиеся чернила можно измерить и использовать полностью. Однако небольшая часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа, потому что принтер автоматически проверяет его надежность, расходуя чернила.

Вы можете заменить чернильный картридж, пользуясь панелью управления принтера или утилитой Status Monitor. Об указаниях см. ниже соответствующий раздел.

| Предупреждения:

| Храните чернильные картриджи в местах, не доступных для детей. Не позволяйте детям играть с картриджами и пить чернила из них.

| Обращайтесь осторожно с использованными картриджами, так как вокруг выходного канала могут оставаться чернила. Если чернила попали на кожу, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза обильной водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь наполнить его чернилами.

| Предостережения:

| Фирма EPSON рекомендует пользоваться только подлинными чернильными картриджами EPSON. Продукты от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, выведут из строя ваш принтер, и вы лишитесь на него гарантии, предоставляемой фирмой EPSON.

| Оставляйте старый картридж установленным в принтере до момента его замены новым. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть и закупорить каналы.

| Не пополняйте картриджи чернилами. С помощью интегральной микросхемы принтер рассчитывает, сколько осталось чернил в картридже. Даже если вы добавите чернил в картридж, микросхема не пересчитает остаток, и доступное для печати количество чернил не изменится.

| Примечания:

| Когда один из картриджей опустеет, вы не сможете продолжать печатать, пока не замените его новым, хотя в остальных картриджах могут оставаться чернила. Перед началом печати замените пустой картридж.

| Помимо расходования чернил на печатание документа чернила расходуются, когда вы прочищаете печатающую головку и во время цикла самопрочистки дюз при включении принтера, а также на заправку системы подачи чернил после установки картриджа на принтер.

О более подробной информации по чернильным картриджам см. Предостережения при обращении с чернильными картриджами.

## Пользование панелью управления принтера

Загорающиеся на панели управления принтера световые индикаторы предупредят вас, когда необходимо приобрести сменный чернильный картридж и когда следует заменить пустой картридж.

В таблице указаны состояния световых индикаторов и какие действия при этом следует выполнять.

Индикаторы | Действия пользователя
| Приобретите сменный черный (T0321), голубой (T0322), пурпурный (T0323) или желтый (T0324) чернильный картридж.
| Замените пустой чернильный картридж.

Чтобы заменить чернильный картридж с помощью кнопки Чернила, выполните следующую процедуру.

| Убедитесь в том, что принтер включен. Индикатор Сеть должен гореть, но не мигать.

| Опустите выходной лоток, затем откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Чернила. Печатающая головка перемещается в позицию контроля чернильного картриджа, индикатор Сеть начинает мигать, а индикатор Нет чернил начинает мигать или горит непрерывно. Проверьте, чтобы чернильный картридж, требующий замены был помечен меткой.

|  | Примечание:

|  | Не нажимайте кнопку Чернила дольше трех секунд. Команда начать операцию прочистки печатающей головки будет подана, если кнопку Чернила удерживать нажатой более трех секунд.

|  | Предостережение:

|  | Не передвигайте печатающую головку рукой и не давите на нее, чтобы не повредить принтер. Всегда нажимайте кнопку Чернила, чтобы переместить печатающую головку.

| Нажмите кнопку Чернила вновь. Если опустело несколько чернильных картриджей, печатающая головка будет двигаться, указывая на каждый пустой картридж, как описано на шаге 3. Иначе печатающая головка будет автоматически подана в позицию замены чернильных картриджей.

| Захватите заменяемый чернильный картридж за боковые стенки его корпуса, выньте картридж вверх из принтера и утилизируйте его в соответствии с местными правилами. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь наполнить его чернилами.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза обильной водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу.

|  | Примечание:

|  | Перед вскрытием пакета с картриджем потрясите его 4-5 раз.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакета. Опустите картридж вертикально в держатель картриджа. Надавите на чернильный картридж для посадки на место с защелкиванием. Не прикладывайте большого усилия к картриджу.

|  | Предостережения:

|  | Не удаляйте или не отрывайте этикетку сверху картриджа, иначе чернила будут течь.

|  | Запрещается удалять сбоку картриджа зеленую микросхему. При установке картриджа без микросхемы принтер может выйти из строя.

|  | Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на боковой стенке картриджа. Этим вы можете повредить чернильный картридж.

|  | Если чернильный картридж надо временно удалить из принтера, обязательно защитите от грязи и пыли зону подачи чернил на картридже. Храните картридж при тех же условиях, что и принтер. Во время хранения картридж должен стоять вертикально, как показано ниже на рисунке (этикетка, указывающая на цвет чернил, должна быть у картриджа сверху). Клапан выходного отверстия сдерживает выплескивание избытка чернил. Тем не менее, осторожное обращение не будет излишним. Не касайтесь выходного отверстия и зоны вокруг него.

|  | Обязательно устанавливайте новый чернильный картридж на принтер сразу же после удаления старого. В противном случае чернила подсохнут в печатающей головке и она не будет печатать нормально.

| По завершении процедуры по замене картриджа закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Чернила. Принтер сдвигает печатающую головку и начинает заправку системы подачи чернилами. На эту операцию уходит примерно одна минута. По окончании заправки принтер возвращает печатающую головку на ее исходную позицию. Индикатор Сеть перестает мигать и горит постоянно, а индикатор Нет чернил гаснет.

|  | Предостережение:

|  | Индикатор Сеть во время заправки системы чернилами продолжает мигать. Запрещается выключать электропитание принтера, пока мигает этот световой индикатор.

[К началу]

## Пользование Status Monitor

Вы можете следить за уровнями оставшихся чернил через компьютер и видеть на его экране инструкции по замене картриджа с малым остатком чернил или совсем пустого, если воспользуетесь утилитой EPSON Status Monitor 3 (в Windows) или EPSON StatusMonitor (в Macintosh).

Когда картридж содержит мало чернил или совсем опустеет, нажмите кнопку Как сделать в окне EPSON Status Monitor. Выполните указания с экрана, чтобы заменить картридж.

О дополнительных сведениях по использованию утилиты EPSON Status Monitor см.Пользование EPSON Status Monitor 3 в Windows или Пользование EPSON StatusMonitor в Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Далее