Как сделать / Техобслуживание

# Калибровка печатающей головки

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

При обнаружении невыровненных вертикальных линий или горизонтальной полосатости вы можете решить эту проблему через ваш компьютер с помощью утилиты Калибровка печатающей головки, которая входит в состав программного обеспечения вашего принтера. См. ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Калибровка печатающей головки во время печати; в противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.

## Для пользователей Windows

Выполните следующую процедуру, чтобы откалибровать печатающую головку с помощью утилиты Калибровка печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Войдите в программное обеспечение принтера. Об указаниях см.Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните вкладку Сервис и нажмите кнопку Калибровка печатающей головки.

| Выполните указания с экрана для калибровки печатающей головки.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Выполните следующую процедуру, чтобы откалибровать печатающую головку с помощью утилиты Калибровка печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно Печать или Параметры страницы и щелкните кнопку со значком Утилита, затем щелкните кнопку Калибровка печатающей головки.

| Выполняйте указания с экрана, чтобы откалибровать печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая | Далее