Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> Вместимость загрузчика по типам специальных носителей EPSON

Вы можете получать хорошее качество печати на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага с покрытием дает лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньше чернил.

Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. Типы носителей о полном перечне этих продуктов.

Перед загрузкой специального носителя, поставляемого фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

| Предостережение:

| Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящем свойстве нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинивать подающий механизм принтера.

- Закладывайте носитель в загрузчик листов печатной стороной вверх. Загляните в памятку, вложенную в пачку с носителем, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезан один из верхних уголков листа для правильной ориентации стопки при закладке в загрузчик.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задавМаксимальная в качестве установки Область печати в программном обеспечении принтера, обрезанный уголок на специальной бумаге может послужить причиной пачкания ваших отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы стопка бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны на левой направляющей.

- Обратите внимание на то, чтобы стопка была заложена под ушки боковых направляющих.

- Если бумага скручена, распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед закладкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимальная в качестве Области печати.

- Установите регулировочный рычаг в положение , если чернила размазываются во время печати на толстом носителе. Чтобы установить регулировочный рычаг, откройте крышку принтера и переведите рычаг в положение, показанное на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Чтобы избежать пропусков, всегда возвращайте регулировочный рычаг в положение перед печатью на носителе нормальной толщины.

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении, обратите внимание на то, чтобы флажок Высокая скорость в диалоговом окне драйвера принтера Расширенные был снят. Для снятия этого флажка вам также может потребоваться изменить установку параметра Качество печати или откалибровать печатающую головку, пользуясь утилитой Калибровка печатающей головки.

|  | Если вы хотите печатать на обороте карточки для струйной печати с установкой Максимальная для Области печати, распрямите карточку или слегка скрутите ее в обратную сторону перед загрузкой. Установите регулировочный рычаг в положение перед печатью.

## Вместимость загрузчика по типам специальных носителей EPSON

См. ниже таблицу вместимости загрузчика по типам специальных носителей EPSON.

Тип носителя | Вместимость загрузчика
Бумага для струйной печати фотографического качества | До 30 листов.
Карточки для струйной печати фотографического качества | До 30 каталожных карточек. Всегда подкладывайте вложенный в упаковку лист подложки* под карточки.
Прозрачные пленки для струйной печати | До 10 листов. Всегда подкладывайте лист подложки* под стопку этой бумаги.
Толстая матовая бумага Архивная матовая бумага Двусторонняя матовая бумага | До 20 листов. Всегда подкладывайте лист подложки* под стопку этой бумаги.
Высококачественная глянцевая фотобумага Высококачественная полуглянцевая фотобумага | По одному листу за один раз.

| * Не печатайте на листах подложки, подкладываемых под специальные носители.

[К началу]

Предыдущая | Далее