Печать в Windows

# Выполнение установок в меню Макет

> Выполнение установок Уменьшить/Увеличить
> Выполнение установки Двусторонняя печать
> Выполнение установок Многостраничная
> Выполнение установок Водяной знак

Вы можете выполнить установки Уменьшить/Увеличить, Многостраничная и Водяной знак в меню Макет. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установок Уменьшить/Увеличить

Чтобы подогнать размер вашего печатного документа под размер бумаги, воспользуйтесь опциями Уменьшить/Увеличить в меню Макет.

Вы можете выбрать следующие установки.

В размер листа | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под размер бумаги, который вы выбираете в списке Выходной размер бумаги.
Пользовательский | Позволяет вам вручную увеличить или уменьшить изображение. Щелкайте по кнопкам со стрелками, расположенным рядом с блоком Пропорциональный для выбора процентного изменения в пределах от 10% до 400%.

[К началу]

## Выполнение установки Двусторонняя печать

Принтер EPSON Stylus C80/C70 поддерживает двустороннюю печать. Доступны следующие два вида двусторонней печати. Нормальная двусторонняя печать позволяет вам вначале отпечатать все нечетные номера страниц. После этого бумага вновь закладывается в принтер, чтобы на оборотах листов напечатать четные номера страниц. Буклетная двусторонняя печать позволяет вам изготовлять брошюры (односгибные буклеты). См. ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Функция двусторонней печати недоступна при подключении к принтеру через сеть или на принтере общего доступа.

| В зависимости от типа носителя в загрузчик можно закладывать до 30 листов для двусторонней печати.

| Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество отпечатков может быть ухудшено.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых для печатания текста и изображений, чернила могут проступать на обратную сторону бумаги.

| Поверхность бумаги может размазываться при двусторонней печати.

### Обычная двусторонняя печать

Выполните представленную ниже процедуру, чтобы распечатать страницы с нечетными и четными номерами на противоположных сторонах листов.

| Установите флажок Двусторонняя печать в меню Макет вашего драйвера принтера. Как входить в меню Макет, см. Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните кнопку Поля. Открывается следующее диалоговое окно.

| Задайте кромку листа для переплета. Вы можете выбрать Левая, Верхняя и Правая.

| Укажите ширину поля переплета в текстовом блоке Поле переплета. Вы можете назначить любую ширину в пределах от 3 до 30 мм.

|  | Примечание:

|  | Фактическая ширина поля переплета может отличаться от заданной в зависимости от вашего приложения. Перед выполнением всего задания печати поэкспериментируйте на нескольких листах бумаги, чтобы определить фактический результат.

| Щелкните OK для возвращения в меню Макет, а затем щелкните OK, чтобы сохранить вашу настройку.

| Заложите бумагу в загрузчик листов, затем пошлите задание печати через свое приложение. На экране будут отображены указания по изготовлению страниц с четными номерами во время печати страниц с нечетными номерами.

| Выполните экранные указания по перезакладке бумаги или повторите закладку отпечатанной стопки бумаги, как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Бумага может закручиваться, что зависит от количества напыленных на нее чернил. Если это происходит, слегка сверните листы в обратном направлении, а затем закладывайте стопку в принтер.

|  | Перед закладкой в принтер выровняйте стопку листов постукиванием ее кромок о твердую плоскую поверхность.

|  | Во время перезакладки отпечатков в принтер выполняйте рекомендуемые указания. Если отпечатки заложить в принтер неправильно, произойдет заклинивание механизма бумагой либо поле для переплета будет оставлено неверно.

|  | В случае заклинивания бумаги см. Бумага подается неправильно .

| Когда бумага перезаложена, щелкните командуВозобновить, чтобы распечатать четные номера страниц.

### Буклетная двусторонняя печать

Вы также можете изготовить брошюры (односгибные буклеты), пользуясь функцией двусторонней печати. При создании брошюры вначале печатаются страницы, появляющиеся с внешней стороны (после того, как брошюра сфальцована). Затем можно печатать страницы, появляющиеся с внутренней стороны после перезакладки бумаги в принтер, как показано на рисунке ниже.

Брошюра (Односгибный буклет)

| : Переплет

Можно создать буклет, печатая страницы 1 и 4 на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После перезакладки этих листов в загрузчик вы сможете напечатать страницы 2 и 3 на обороте первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обороте второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обороте третьего листа бумаги. Полученные страницы затем можно сфальцевать и скрепить вместе в брошюру.

Выполните следующую процедуру по созданию брошюры (односгибного буклета), как описано выше.

| Установите флажок Двусторонняя печать в меню Макет, затем установите флажок Буклет.

| Щелкните кнопку Поля. Появляется диалоговое окно Поля.

| Укажите кромку листа для переплета. Вы можете выбрать Левая, Верхняя и Правая.

|  | Примечание:

|  | Когда в меню Макет в драйвере принтера выбрано Книжная в качестве установки Ориентация, будут доступны Левая или Правая позиции переплета. Позиция Верхняя поддерживается, когда выбрано Альбомная в качестве установки параметра Ориентация.

| Задайте ширину поля переплета в текстовом блоке Поле переплета. Вы можете выбрать любую ширину в пределах от 3 до 30 мм. Заданная ширина поля будет выполнена на обеих сторонах фальца. Например, если задано 10-мм поле, то будет выполнено 20-мм поле (поле шириной 10 мм будет установлено на каждой стороне фальца).

Книжная | Альбомная

| : Край сгиба

| : Поле

| Щелкните OK для возвращения в меню Макет, а затем щелкните OK, чтобы сохранить вашу настройку.

| Заложите бумагу в загрузчик листов, затем пошлите задание печати через свое приложение.

| На экране будут отображены указания по печати внутренних страниц во время печатания внешних страниц. Выполните указания с экрана по перезакладке бумаги в принтер либо см. иллюстрацию в предыдущем разделе с названием Обычная двусторонняя печать .

|  | Примечание:

|  | Бумага может закручиваться во время печати, что зависит от количества напыленных на нее чернил. Если это происходит, слегка сверните листы в обратном направлении, а затем закладывайте стопку в принтер.

|  | Перед закладкой в принтер выровняйте стопку листов постукиванием ее кромок о твердую плоскую поверхность.

|  | Во время перезакладки отпечатков в принтер выполняйте рекомендуемые указания. Если отпечатки заложить в принтер неправильно, произойдет заклинивание механизма бумагой либо поле для переплета будет оставлено неверно.

|  | В случае заклинивания бумаги см. Бумага подается неправильно .

| Когда бумага перезаложена, щелкните команду Возобновить, чтобы распечатать внутренние страницы.

| По окончании печати сфальцуйте листы и скрепите их вместе скобами с помощью скобосшивателя или другим способом брошюровки.

[К началу]

## Выполнение установок Многостраничная

Активизация флажка Многостраничная позволяет выбирать между установками N-up и Плакат. См. ниже соответствующий раздел.

### Выполнение установок N-up

Выберите N-up в качестве установки параметра Многостраничная в меню Макет, чтобы печатать по две или по четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.

Когда выбрано N-up, вы можете выполнить следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Печатает две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Открывает диалоговое окно Макет печати, в котором вы можете задать очередность печати страниц на одном листе бумаги. Некоторые установки будут недоступны, что зависит от выбора Ориентации в меню Бумага.
Печать границы листа | Печатает рамку вокруг каждой страницы на всех листах бумаги.

### Выполнение установок Плакат

Одну страницу документа можно увеличить до размера 4, 9 или 16 листов бумаги. Выберите Плакат как установку параметра Многостраничная, чтобы распечатать изображение до плакатного размера.

Нажмите кнопку Установки, чтобы отрегулировать способ печати вашего плаката. Открывается диалоговое окно Установки плаката.

Вы можете задать следующие установки:

Печать меток резки | Установите этот флажок, чтобы включить параметры меток резки.
Перекрывающиеся установочные метки | Команда слегка перекрывает изображения и печатает контрольные метки для более точного выравнивания изображений.
Линии обрезки | Печатает линии границ на изображениях, помогающие правильно обрезать страницы.

Если вы хотите напечатать всего несколько панелей без распечатки всего плаката, выделите щелчками панели, которые вы не хотите печатать, затем щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Установки плаката.

[К началу]

## Выполнение установок Водяной знак

Чтобы напечатать водяной знак на вашем документе, щелкните в любом месте в блоке списка Водяной знак в меню Макет и выберите водяной знак.

Вы можете также добавить собственные текстовые или графические водяные знаки в список Водяной знак. Чтобы добавить водяной знак, щелкните кнопку Добавить/Удалить. Открывается следующее диалоговое окно.

См. ниже соответствующий раздел, чтобы завершить создание пользовательского водяного знака.

### Создание графического водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы создать графический водяной знак.

| Выделите BMP.

| Щелкните кнопку Просмотр, чтобы назначить необходимый вам растровый файл, а затем щелкните OK.

| Введите название для вашего водяного знака в блок Имя, после чего щелкните Сохранить. Щелкните OK, чтобы вернуться в меню Макет.

### Создание текстового водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы создать текстовой водяной знак.

| ВыделитеТекст.

| Введите ваш текст в Текстовой блок. Введенный текст будет присвоен водяному знаку как название водяного знака.

| Чтобы изменить название текстового водяного знака, введите новое название в блок Имя, после чего щелкните Сохранить. Щелкните OK для возвращения в меню Макет.

### Изменение вида водяных знаков

Выполните следующие действия, чтобы отрегулировать вид печатаемых водяных знаков.

| Выберите необходимый водяной знак в блоке списка Водяной знак из меню Макет.

| Щелкните кнопку Установки. Появляется следующее диалоговое окно.

| Проверьте, выделен ли соответствующий водяной знак в блоке списка Водяной знак, затем задайте для него установки Цвет, Расположение, Насыщенность, Размер, Шрифт, Гарнитура шрифта и Угол наклона. (О подробных указаниях см. оперативную справку.) Ваши установки будут отражены на картинке слева от диалогового окна.

| Когда закончите выполнять установки, щелкните OK.

[К началу]

Предыдущая | Далее