Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Чернильные картриджи

> Черный чернильный картридж (T0321)
> Цветной чернильный картридж
> Голубой (T0322), Пурпурный (T0323), Желтый (T0324)

## Черный чернильный картридж (T0321)

Цвет | Черный
Ресурс по печати * | 1240 страниц (A4, ISO/IEC 10561 Letter Pattern при 360 dpi, с заполнением 3.5%) 870 страниц (A4 при 360 dpi, с заполнением 5%)
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки, при 25°C [77°F])
Температура | Хранение: -20 до 40°C (-4 до 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) Перевозка: -30 до 60°C (-22 до 140°F) 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F) Точка замерзания:** -16°C (3.2°F)
Размеры | 22,0 мм (Ш) x 71,2 мм (Г) x 66,5 мм (В)

[К началу]

## Цветной чернильный картридж
Голубой (T0322), Пурпурный (T0323), Желтый (T0324)

Цвет | Голубой, пурпурный и желтый
Ресурс по печати * | 420 страниц (A4, 360 dpi, с заполнением 5% каждым цветом)
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки, при 25°C [77°F])
Температура | Хранение: -20 до 40°C (-4 до 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) Перевозка: -30 до 60°C (-22 до 140°F) 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F) Точка замерзания:** -18°C (-0.4°F)
Размеры | 12,7 мм (Ш) x 71,2 мм (Г) x 66,5 мм (В)

| * Указан ресурс для непрерывной печати после замены картриджа. Фактический ресурс картриджа изменяется в зависимости от частоты чисток печатающей головки и от частоты включения принтера.

| ** Чернила оттаивают и становятся годными для печати примерно через 3 часа при 25°C (77°F).

| Предостережения:

| Фирма EPSON рекомендует применять только подлинные картриджи EPSON. Картриджи от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, могут испортить ваш принтер и лишить вас гарантии.

| Не применяйте картридж с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

| Не заправляйте повторно картриджи чернилами. После установки чернильного картриджа принтер вычисляет его ресурс с помощью интегральной микросхемы. Расчетные уровни чернил в картриджах не будут исправлены, если впоследствии вы добавите в них чернила.

[К началу]

Предыдущая | Далее