Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Электротехнические характеристики

| Модель на 120 В | Модель на 220-240 В
Входное напряжение | 99 до 132 В | 198 до 264 В
Номинальная частота | 50 до 60 Гц
Допустимая рабочая частота | 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный ток | 0,6 A (Макс.1,2 A) | 0,3 A (Макс. 0,6 A)
Потребляемая мощность | Прим. 17 Вт (по стандарту ISO10561 Letter Pattern) Прим. 5 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

| Проверьте соответствие номинального напряжения принтера, указанного в табличке на его корпусе сзади, напряжению вашей сети.

[К началу]

Предыдущая | Далее