| Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена израсходованных чернильных картриджей С помощью кнопок на панели управления С помощью компьютера Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. Обратитесь к соответствующим разделам. С помощью кнопок на панели управления В таблице перечислены состояния индикаторов и рекомендуемые действия.
Индикаторы | Действие
| Приобретите новый картридж для замены
| Замените пустой чернильный картридж
мигает, горит Чтобы заменить чернильный картридж при помощи кнопки обслуживания , сделайте следующее.
| Примечание:
На иллюстрациях показана замена голубого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что индикатор питания горит, но не мигает.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку обслуживания . Печатающая головка передвинется в положение проверки чернильных картриджей, а индикатор питания начнет мигать. Чернильный картридж, на который указывает метка , пуст либо чернила в нем заканчиваются.
|  | Примечание:
Если в картридже осталось мало чернил, можно продолжать использовать его, пока чернила не закончатся. Для проверки уровня чернил выполните к одному из следующих разделов. См. Использование EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Использование EPSON StatusMonitor (для Mac OS X)
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку обслуживания для перемещения печатающей головки.
| Нажмите на кнопку обслуживания еще раз.
Если чернила закончились или заканчиваются в нескольких картриджах, печатающая головка перемещается к отметке . Это происходит при каждом нажатии на кнопку обслуживания до тех пор, пока не будут отмечены все заканчивающиеся или пустые картриджи. Когда все заканчивающиеся или пустые картриджи будут обозначены, после очередного нажатия кнопки обслуживания печатающая головка переместится в позицию замены картриджа.
| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый чернильный картридж несколько раз.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую наклейку с нижней стороны картриджа.
|  | Предостережение:
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может снизиться или вы не сможете печатать. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, удалить желтую ленту и установить заново. Не удаляйте прозрачную наклейку внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.
| Откройте крышку отсека для картриджей.
|  | Предостережение:
Будьте осторожны и не прикасайтесь к частям показанным ниже.
Сожмите защелки на краях пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из принтера и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
|  | Примечание:
Если картридж вынимается с трудом, сильнее потяните картридж строго вверх.
| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Нажмите на кнопку обслуживания .
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно полторы минуты. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор питания прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор ошибки погаснет.
|  | Предостережение:
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил.
|  | Примечание:
Если после того как печатающая головка передвинется в обычное положение, мигает индикатор ошибки , возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку обслиживания и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте.
К началу С помощью компьютера Вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил. Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. О замене чернильных картриджей, используя компьютер, см. также следующие разделы. См. Использование EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Использование EPSON StatusMonitor (для Mac OS X)
| Примечание:
Если между принтером и компьютером существует проблема связи, инструкции по переустановке картриджа не отобразятся. В таком случае замените чернильный картридж с помощью кнопок на панели управления принтера.
К началу |