| Основная страница > Информация о продукте Технические характеристики Бумага Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс Бумага
| Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюймов) 13 × 18 см (5 × 7 дюймов) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) 16:9 wide size (102 × 181 мм) Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой высокосортной бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов. Конверт DL 110 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
Область печати Диагональной штриховкой обозначается область печати. Отдельные листы и учетные карточки:
Обычный | Без полей
Конверты:
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм.
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек.
Минимальная ширина левого поля 5,0 мм для конвертов.
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек.
Минимальная ширина правого поля 5,0 мм для конвертов.
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек.
D: | Минимальная ширина нижнего поля 20 мм для конвертов.
| Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя, качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
К началу Чернильные картриджи
Цвет | Желтый, пурпурный, голубой, черный
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки при 25° C
Температура | Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -16 ˚ С
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25° C.
| Предостережение:
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера. Не используйте чернильные картриджи, если срок годности, указанный на упаковке, истек. Не заправляйте картриджи. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
К началу Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | До 80 листов бумаги плотностью 90 г/м²
Размеры | Хранение Ширина: 435 мм Глубина: 219 мм Высота: 165 мм
Печать Ширина: 435 мм Глубина: 418 мм Высота: 289 мм
Вес | Приблизительно 2,7 кг без чернильных картриджей
К началу Электрические характеристики
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Диапазон входного напряжения | 100—120 В | 220—240 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,4 A (максимум 0,7 A) | 0,2 A (максимум 0,4 A)
Потребляемая мощность | ISO10561 Letter Pattern | Приблизительно 11 Вт | Приблизительно 11 Вт
Спящий режим | Приблизительно 2,5 Вт | Приблизительно 3,0 Вт
Режим отключения | Приблизительно 0,2 Вт | Приблизительно 0,4 Вт
| Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 60˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации К началу Соответствие стандартам и допускам Модель для Европы
Директива о низком напряжении 73/23/EEC | EN 60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ 26329-84 (Пп. 1.2., 1.3.) ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
К началу Интерфейс
Стандарт | Базируется на Спецификациях Universal Serial Bus (редакция 1.1), Описании класса устройств Universal Serial Bus для печатающих устройств (версия 1.1).
Скорость передачи в битах | 12 Мб/сек (полноскоростное устройство)
Кодирование данных | NRZI
Подходящий разъем | USB серии B
Рекомендуемая длина кабеля | До 2 метров
К началу |