| Основная страница > Обслуживание Калибровка печатающей головки Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) драйвера принтера. См. соответствующие разделы ниже.
| Примечание:
Не отменяйте печать кнопкой обслуживания , когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон.
Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Убедитесь, что индикатор ошибки не горит и не мигает.
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок.
| Из значка принтера на панели задач
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Убедитесь, что индикатор ошибки не горит и не мигает.
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility 2 (Утилиты принтера EPSON 2).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу |