Закрыть # Загрузка отдельных листов Для загрузки в принтер обычной бумаги выполните указанные ниже действия.
| Опустите выходной лоток и выдвиньте удлинитель выходного лотка. Потом, отожмите вниз выступ на левой боковой направляющей и передвиньте ее влево таким образом, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину вашей бумаги.
| Распушите стопу бумаги, потом постучите стопой по ровной поверхности, чтобы выровнять края.
| Загрузите стопу бумаги в податчик листов печатной стороной вверх. При этом правый край стопы должен прикасаться к правой боковой направляющей. После этого придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги.
| Примечания:
Перед принтером нужно оставить достаточно места, чтобы бумага могла полностью выдаваться из него.
Всегда загружайте бумагу в податчик листов узкой стороной вперед.
Убедитесь, что стопа бумаги находится под меткой в виде стрелки, расположенной внутри боковой направляющей.
Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если для печати вы выбрали опцию Minimize Margins (Минимальные поля) под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или опцию Maximum (Максимум) для параметра Printable Area (Область печати) (Macintosh).
[К началу]
Закрыть