Как сделать / Проверка состояния принтера и обслуживание

# Проверка дюз печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то возможно, что вы сумеете определить проблему путем проверки дюз печатающей головки.

Вы можете проверить дюзы печатающей головки из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), или проверить их непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

## Использование утилиты Nozzle Check

Для использования утилиты Nozzle Check обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

Не используйте утилиту Nozzle Check, когда выполняется печать, так как иначе ваша распечатка может быть испорчена.

### Для Windows

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкните на закладке Maintenance (Сервис), а потом щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для Macintosh

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Для пользователей Mac OS 8.1 или более поздних версий (кроме Mac OS X), обратитесь к диалоговому окну Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы), щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис) и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз). Для пользователей Mac OS X, выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON) в папке Applications (Утилиты принтера EPSON) в папке Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию), выберите ваш принтер, в окне Printer List (Список принтеров) щелкните на OK и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для проверки дюз печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Выключите ваш принтер.

| Проверьте, что в податчик листов загружена размера формата A4 или Letter.

| Нажмите кнопку бумага и потом нажмите кнопку питание , чтобы включить принтер.

| Потом отпустите только кнопку питание . Когда принтер начнет проверку дюз, отпустите кнопку бумага .

Принтер напечатает страницу контроля работы принтера, в которой содержится информация о версии ПЗУ вашего принтера, код счетчика чернил и шаблон проверки дюз. Ниже приведены примеры распечаток.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающая головка нуждается в чистке

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то это означает проблему с принтером. Возможно, что засорились дюзы печатающей головки или, что печатающую головку нужно прокалибровать. За более подробной информацией по чистке печатающей головки обратитесь к разделу Чистка печатающей головки За информацией по калибровке печатающей головки обратитесь к разделу Калибровка печатающей головки . На странице проверки дюз будет указано также количество чернил, оставшихся в каждом картридже. Проценты, напечатанные на странице проверки дюз, будут отражать примерные значения.

[К началу]

Предыдущая | Следующая