Функции программного обеспечения принтера / Для Windows

# Задание установок на закладке Page Layout (Макет страницы)

### More Options (Дополнительные параметры)

С помощью параметров, присутствующих в прямоугольнике More Options (Дополнительные параметры), можно настраивать общую область, доступную для печати, печатать страницы, повернутые на 180 градусов, а также печатать зеркально отраженные текст и графику.

В More Options (Дополнительные параметры) можно задавать следующие установки.

Centered (По центру) | Печатает ваш документ на одинаковом расстоянии от всех краев бумаги, прямо в центре.
Minimize Margins (Минимальные поля) | Увеличивает область печати за счет уменьшения нижнего поля на 11 мм. Это позволяет печатать на расстоянии 3 мм. от нижнего края страницы.
Rotate 180° (Поворот на 180°) | Печатает ближе к нижнему краю страницы.
Mirror Image (Зеркальное изображение) | Печатает изображение таким образом, как будто оно отражено в зеркале. Текст и рисунки выглядят наоборот.

### Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/увеличить документ)

Используйте параметры Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/увеличить документ) для настройки размеров вашего документа.

Вы можете выбирать из следующих установок.

By Output Paper Size (По размеру используемой бумаги) | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под размер бумаги, выбранный в списке By Output Paper Size (По размеру используемой бумаги).
By Percentage (По заданному проценту) | Позволяет вам вручную уменьшать или увеличивать изображение. Щелкая на стрелках, вы можете выбирать процент изменения размеров в диапазоне от 10 до 400 процентов.

### Copies (Копии)

Задайте число копий, которые вы хотите напечатать.

Вы можете выбирать из следующих установок.

Reverse Order (Обратный порядок) | Печатает ваши документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.
Collate (Подбор) | Печатает по одному полному документу за раз.

### Multi-Page (Многостраничность)

Под заголовком Multi-Page (Многостраничность) вы можете выбирать между параметрами Pages Per Sheet (Страниц на лист) и Poster Printing (Печать плаката). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

#### Pages Per Sheet (Страниц на лист)

На закладке Page Layout (Макет страницы) под заголовком Multi-Page (Многостраничность) выберите параметр Pages Per Sheet (Страниц на лист), чтобы печатать на одном листе бумаги по две или четыре страницы вашего документа.

Вы можете задавать следующие установки.

2, 4 | Печатает на одном листе бумаги по две или четыре страницы вашего документа.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Макет печати), в котором вы можете задать порядок, в котором должны печататься ваши страницы. В зависимости от параметра Orientation (Ориентация), заданного на закладке Main (Главное), некоторые установки могут быть недоступны.
Print Page Borders (Печать границ) | Печатает рамки вокруг страниц, напечатанных на каждом листе.

#### Poster Printing (Печать плаката)

Одностраничный документ можно увеличить таким образом, чтобы он печатался на 4, 9 или 16 страницах бумаги.

Щелкните на кнопке Settings (Установки), чтобы настроить способ печати вашего плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Установки плаката).

Вы можете задавать следующие установки.

Print Cutting Guides (Печатать линии разреза) | Выберите эту опцию, чтобы включить параметр печати направляющих линий для разреза.
Overlapping Alignment Marks (Перекрывающиеся метки для выравнивания) | Изображения немного перекрываются и печатаются маркеры выравнивания, чтобы изображения можно было более точно выровнять.
Trim Lines (Линии подгонки) | Печатает на панелях граничные линии, чтобы указать вам, где нужно подгонять страницы.

Если вы не хотите печатать весь плакат, а хотите напечатать только несколько панелей, то щелкните на панелях, которые вы не хотите печатать, а потом щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Установки для плаката).

### Watermark (Водяной знак)

Для печати на вашем документе водяного знака нужно на закладке Layout (Макет) щелкнуть где-нибудь в области окна списка Watermark (Водяной знак) и выбрать водяной знак.

Вы также можете добавить к списку Watermark (Водяной знак) свои собственные водяные знаки, созданные из текста или картинки. Чтобы добавить водяной знак, щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/удалить). Появится следующее диалоговое окно.

Для завершения созданию пользовательского водяного знака обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

#### Создание водяного знака на основе изображения

Для создание водяного знака на основе изображения выполните указанные ниже действия.

| Выберите BMP.

| Щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы указать растровый файл, который вы хотите использовать, и потом щелкните на OK.

| В клетку Name (Название) введите название для вашего водяного знака, после чего щелкните на Save (Сохранить). Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладке Layout (Макет).

#### Создание текстового водяного знака

Для создания текстового водяного знака выполните указанные ниже действия.

| Выберите Text (Текст).

| В окно Text (Текст) введите ваш текст. Текст, который вы ввели, будет использоваться также в качестве названия водяного знака.

| Если вы хотите изменить название водяного знака, то введите в клетку Name (Название) новое имя, а потом щелкните на Save (Сохранить). Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладку Layout (Макет).

#### Настройка вида водяных знаков

Для настройки вида водяных знаков при печати выполните указанные ниже действия.

| Выберите водяной знак в окне списка Watermark (Водяной знак).

| Щелкните на кнопке Settings (Настройка). Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь, что в окне списка Watermark (Водяной знак) выбран нужный водяной знак, потом задайте установки для Color (Цвет), Position (Расположение), Density (Плотность), Size (Размер), Font (Шрифт), Font Style (Начертание) и Angle (Угол). (За более подробной информацией обратитесь к онлайновой справке.) Действие всех настроек будет отображаться в окошке, расположенном в левой части диалогового окна.

| Когда вы закончите задавать установки, щелкните на OK.

### Двусторонняя печать

Принтер EPSON Stylus C82 поддерживает двустороннюю печать. Доступны два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет вам сначала напечатать все нечетные страницы. После того, как все эти страницы будут напечатаны, их можно снова загрузить в принтер таким образом, чтобы теперь печать выполнялась на обратной стороне бумаги, т.е. на четных страницах. Режим двусторонней печати Folded Booklet (Буклет) позволяет вам создавать буклеты, которые можно переплетать с одной стороны. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечания:

Функция двусторонней печати недоступна, когда доступ к принтеру осуществляется по локальной сети или когда принтер работает в качестве совместно используемого принтера.

В зависимости от типа носителя во время двусторонней печати в податчик листов можно загружать стопу, содержащую до 30 листов.

Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество печати может ухудшиться.

В зависимости от типа бумаги и количества чернил, использованных для печати текста и изображений, чернила могут просочиться на другую сторону бумаги.

Во время двусторонней печати поверхность бумаги может смазаться.

#### Стандартная двусторонняя печать

Для печати страниц с четными и нечетными номерами на разных сторонах листа выполните указанные ниже действия.

| На закладке Page Layout (Макет страницы) выберите опцию Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). За указаниями о том, как обратиться к закладке Page Layout (Макет страницы), обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на Margins (Поля). Появится следующее диалоговое окно.

| Укажите край, по которому будет проводиться переплет документа. Вы можете выбрать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

| Укажите ширину поля переплета, используя для этого клетку текста Binding Margin (Поле переплета). Вы можете задать любую ширину в пределах от 3 мм. до 30 мм.

|  | Примечание:

Реальные размеры полей переплета могут отличаться от заданных вами установок в зависимости от вашего приложения. Перед выполнением всего задания на печать проведите эксперименты с несколькими листами бумаги.

| Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладку Page Layout (Макет страницы), после чего щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Загрузите бумагу в податчик листов, и потом из вашего приложения пошлите задание на печать. После того, как будут выданы все нечетные страницы, на экране появятся указания по созданию четных страниц.

| Следуйте выводимым на экран указаниям при перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как это показано на приведенном ниже рисунке.

|  | Примечания:

В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

Перед загрузкой стопы бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите листами по ровной твердой поверхности.

При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля переплета.

В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага не подается

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать четные страницы.

#### Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

С помощью функции двусторонней печати вы также можете печатать буклеты, переплетаемые с одной стороны. Для создания буклета, переплетаемого с одной стороны, сначала должны печататься страницы, которые должны быть снаружи (после переплета буклета). Страницы, которые должны быть внутри буклета, можно будет напечатать после того, как бумага будет перезагружена в принтер, как это показано на приведенном ниже рисунке.

Буклет, переплетаемый с одной стороны

| : Переплет

Буклет можно создать, если па первом листе бумаги напечатать листы 1 и 4, на втором листе бумаги страницы 5 и 8, а на третьем листе бумаги страницы 9 и 12. После того, как эти три листа будут перезагружены в принтер, вы сможете напечатать страницы 2 и 3 на обороте первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обороте второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обороте третьего листа бумаги. Полученные в результате такой печати страницы можно потом сфальцевать и переплести в буклет.

Для создания буклета, описанного выше, выполните указанные далее действия.

| На закладке Page Layout (Макет страницы) выберите опцию Double-Sided Printing (Двусторонняя печать), потом выберите опцию Folded Booklet (Буклет).

| Щелкните на кнопке Margins (Поля). Появится диалоговое окно Margins (Поля).

| Укажите край, по которому будет выполняться переплет. Вы можете выбирать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа.

|  | Примечание:

Когда в драйвере принтера на закладке Main (Главное) для Orientation (Ориентация) задана установка Portrait (Книжная), то для переплета доступны только позиции Left (Слева) или Right (Справа). Позиция переплета Top (Сверху) доступна только в том случае, когда для Orientation (Ориентация) задана установка Landscape (Альбомная).

| В текстовом окне Binding Margin (Поле переплета) укажите ширину поля переплета. Вы можете задать ширину в пределах от 3 мм. до 30 мм. Указанная ширина будет использоваться для обеих сторон переплета. Например, если вы задали поле 10 мм., то будет вставлено поле 20 мм. (поля по 10 мм. будут помещены на каждой стороне переплетаемой страницы).

Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)

| : Folding Edge (Переплет)

| : Margin (Поле)

| Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладке Page Layout (Макет страницы), а потом щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Загрузите бумагу в податчик листов и пошлите из вашего приложения задание на печать. После выдачи наружных страниц появятся указания по печати внутренних страниц.

| Для перезагрузки бумаги следуйте выводимым на экран указаниям или обратитесь к рисунку в предыдущем разделе, озаглавленном Стандартная двусторонняя печать.

|  | Примечания:

В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

Перед загрузкой стопы бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите листами по ровной твердой поверхности.

При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля переплета.

В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага не подается.

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать внутренние страницы.

| После завершения печати сложите листы и скрепите их вместе с помощью скрепкосшивателя или другого переплетного устройства.

[К началу]

Предыдущая | Следующая