Закрыть # Использование специальных носителей Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON Хранение EPSON Photo Paper Вы можете получать хорошие результаты при использовании большинства типов обычной бумаги. Однако, печать на бумаге с покрытием позволяет получать отпечатки более высокого качества, потому что такие носители поглощают меньшее количество чернил. EPSON выпускает специальные носители, которые ориентированы на чернила, используемые в струйных принтерах EPSON. Фирма EPSON рекомендует использовать носители, распространяемые EPSON, поскольку это гарантирует получение высококачественных результатов. При загрузке носителей, выпускаемых фирмой EPSON, сначала прочтите листы инструкций, которые вложены в упаковку с носителями, и помните о следующих моментах. Для данного принтера не следует использовать чистящие листы, вложенные в упаковку со специальными носителями EPSON. Для принтера данного типа не нужны функции чистки, выполняемые такими листами. С другой стороны эти листы могут заклиниться в принтере. Загружайте носитель в податчик листов печатной стороной вверх. На листах инструкций, вложенных в упаковку с носителями, указано, как определить, какая сторона является печатной. У некоторых типов носителей отрезан уголок, что помогает определить правильное направление загрузки, как это показано на рисунке.
| Примечания:
Если вы расширили область печати, выбрав в программном обеспечении принтера опцию Minimize Margins (Минимальные поля) под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или Maximum (Максимум) для установки Printable Area (Область печати) (Macintosh), то отрезанный уголок на специальной бумаге может испортить вашу распечатку.
Убедитесь, что стопа бумаги располагается под меткой в виде стрелки, находящейся на левой боковой направляющей. Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если для печати вы выбрали опцию Minimize Margins (Минимальные поля) под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или опцию Maximum (Максимум) для установки Printable Area (Область печати) (Macintosh). Если при печати на толстом носителе чернила размазываются, то регулировочный рычаг нужно установить в позицию . Расположите рычаг так, как это показано на рисунке.
| Примечания:
Чтобы при печати на носителях стандартной толщины избежать пропусков, нужно всегда возвращать регулировочный рычаг в положение .
Когда регулировочный рычаг находится в положении , убедитесь, что в диалоговом окне Advanced (Расширенный) не выбрана опция High Speed (Высокая скорость). При отмене этой опции возможно, что вам придется также изменить установку Print Quality (Качество печати) или выполнить калибровку печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
Если вы хотите печатать на обратной стороне Ink Jet Card, когда под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) выбрана опция Minimize Margins (Минимальные поля) или когда в качестве установки Printable Area (Область печати) (Macintosh) выбран параметр Maximum (Максимальная), то нужно выгнуть карточку таким образом, чтобы перед загрузкой она стала ровной. Перед печатью нужно установить регулировочный рычаг в положение .
## Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON Для определения загрузочных характеристик для специальных носителей EPSON обратитесь к приведенной ниже таблице.
Тип носителя | Загрузочная емкость
Bright White Ink Jet Paper (Ярко-белая бумага для струйных принтеров) | До 125 листов
Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества) | До 100 листов для размеров A4 и Letter До 50 листов для размера Legal
Photo Quality Ink Jet Cards (Карточки для струйных принтеров фотографического качества) | До 30 карточек размеров 8 x 10" и 5 x 8" До 50 каталожных карточек размера A6
Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров) | До 30 листов. Под стопу прозрачных пленок надо для поддержки всегда подкладывать лист простой бумаги
Archival Matte Paper (Архивная матовая бумага) | До 20 листов
Double Sided Matte Paper (Двусторонняя матовая бумага) | По одному листу за раз
Matte Paper-Heavy Weight (Матовая плотная бумага) | До 20 листов
Premium Semigloss Photo Paper (Полуглянцевая фотобумага Premium) | До 20 листов
Photo Paper (Фотобумага) | До 20 листов. По одному листу за раз для фотобумаги 200 x 300 мм.
Panoramic Photo Paper (Панорамная фотобумага) | По одному листу за раз
Glossy Paper - Photo Weight (Глянцевая плотная фотобумага) | По одному листу за раз
Enhanced Matte Paper | До 20 листов
Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага) | До 20 листов
[К началу] ## Хранение EPSON Photo Paper Всю неиспользованную бумагу нужно вернуть в ее оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. EPSON рекомендует хранить ваши отпечатки в плотно закрываемом пластиковом футляре. Держите отпечатки вдали от мест с высокой температурой, влажностью и не допускайте попадания на них прямого солнечного света. [К началу]
Закрыть