Информация об изделии / Спецификации принтера

# Электрические

| Модель на 120 в. | Модель на 220-24 в.
Диапазон входного напряжения | От 99 до 132 в | От 198 до 264 в
Диапазон номинальной частоты | От 50 до 60 Гц
Диапазон входной частоты | От 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | 0.4 A (макс. 1.3 A) | 0.2 A (макс. 0.7 A)
Потребляемая мощность | Примерно 16 вт. (ISO 10561 Letter pattern) Примерно 3.5 вт. в режиме ожидания Примерно 0.35 вт. в режиме отключения питания | Примерно 15 вт. (ISO 10561 Letter pattern) Примерно 3.5 вт. в режиме ожидания Примерно 0.5 вт. в режиме отключения питания

| Примечание:

Проверьте табличку на задней стороне вашего принтера. Там указано его рабочее напряжение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая