Функции программного обеспечения принтера / Для Windows

# Задание установок на закладке Maintenance (Сервис)

> EPSON Status Monitor 3
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Прочистка головки)
> Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа)
> Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять из компьютера некоторые процедуры по обслуживанию принтера.

Для использования утилит нужно в программном обеспечении принтера щелкнуть на закладке Maintenance (Сервис), а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать. За информацией о доступе к программному обеспечению принтера обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Примечания:

Буква, стоящая в скобках после названия утилиты указывает на быструю клавишу для этой утилиты. Нажмите на клавиатуре одновременно клавишу Alt и букву на клавиатуре, чтобы открыть соответствующую утилиту.

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка головки), Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) или Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа), если ваш принтер подключен к вашему компьютеру через локальную сеть.

Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning, Print Head Alignment или Ink Cartridge Replacement во время выполнения печати, так как это может испортить вашу распечатку.

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 предоставляет вам такую информацию о состоянии принтера, как количество оставшихся чернил, и проверяет, нет ли ошибок в работе принтера.

Эта утилита доступна только при одновременном выполнении двух следующих условий:

- Принтер подключен напрямую к головному компьютеру через параллельный порт или порт USB.

- Ваша система сконфигурирована таким образом, что поддерживает двунаправленную связь.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если вы заметите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки для проверки того, что дюзы действительно прочищены. Если проверка дюз покажет, что печатающая головка нуждается в чистке, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Прочистка головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Head Cleaning (Прочистка головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вы можете прочистить печатающую головку, если заметите, что качество печати ухудшилось. Сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно чистить. Вы можете обратиться к утилите Nozzle Check непосредственно из утилиты Head Cleaning. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки.

[К началу]

## Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилиту Print Head Alignment можно использовать для улучшения качества печати ваших документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться в том случае, когда неровно печатаются вертикальные линии или когда вы заметите, что на ваших документах появляются посторонние белые или черные полосы. Используйте эту утилиту для повторной калибровки печатающей головки.

| Примечание:

Не нажимайте кнопку бумага для отмены печати, когда утилита Print Head Alignment печатает тестовые шаблоны.

При работе этой утилиты принтер печатает четыре следующих тестовых шаблона, которые вы сможете использовать для проверки калибровки печатающей головки:

> - Лист калибровки черных линий по вертикали

> - Лист калибровки цветных линий по вертикали

> - Лист калибровки черных линий по горизонтали

> - Лист калибровки цветных линий по горизонтали

Для пропуска калибровки, в которой нет необходимости, нужно в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкнуть на Skip (Пропустить).

Далее приведены примеры листа калибровки черных линий по вертикали, которые принтер печатает в первую очередь.

В каждом из шаблонов, напечатанных на тестовом листе, нужно выбрать вертикальную линию, которая напечаталась лучше всего. Для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в соответствующем списке выберите подходящий номер линии, после чего щелкните на Next. (Дальше). Начнут действовать новые установки.

| Примечание:

Если вы не сможете найти строку, которая полностью выровнена, то выберите номер строки, которая ближе всего к правильной, и щелкните на Realignment(Повторить калибровку). Выбранные вами строки будут сдвинуты к центральной позиции (номер 8) и тестовый лист калибровки будет напечатан снова.

В диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкните на Print (Печать). Будет напечатан лист калибровки цветных линий по вертикали. Точно таким же образом, что и при калибровке черных линий по вертикали, в каждом из четырех шаблонов листа калибровки цветных линий по вертикали нужно выбрать номер вертикальной линии, которая напечаталась лучше всего. Потом щелкните на Next (Дальше). Начнут действовать новые установки.

В диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкните на Print (Печать). Будет напечатан лист калибровки черных линий по горизонтали. Далее приведены примеры листа калибровки черных линий по горизонтали.

Найдите шаблон, в котором нет черных или белых полос. Потом в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) выберите в нужном списке соответствующий номер шаблона и щелкните на Next (Дальше). Начнут действовать новые установки.

| Примечание:

Если все шаблоны содержат полосы, то выберите шаблон с наименьшим числом полос и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Выбранный шаблон будет сдвинут к центральной позиции, после чего будет напечатан новый лист калибровки.

В диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкните на Print (Печать). Так же, как и для листа калибровки черных линий по горизонтали, выберите в листе калибровки цветных линий по горизонтали номер шаблона, который не содержит темных или светлых полос. Потом щелкните на Finish (Готово). Начнут действовать новые установки.

[К началу]

## Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа)

Утилита Ink Cartridge Replacement будет выдавать вам указания по замене чернильного картриджа до того, как в нем закончатся чернила. Для использования этой утилиты нужно в диалоговом окне Maintenance (Сервис) щелкнуть на кнопке Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа)и далее следовать инструкциям. За информацией о замене чернильного картриджа с помощью кнопок панели управления принтера обратитесь к разделу Замена чернильного картриджа . Для замены пустого чернильного картриджа обратитесь к разделу Замена пустого чернильного картриджа .

[К началу]

## Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

В этом диалоговом окне вы можете задать установки, относящиеся к скорости печати и к ходу ее выполнения.

Ниже приведены доступные установки:

| Примечание:

Конкретные возможности, доступные в программном обеспечении принтера, существенно зависят от модели принтера и от используемой версии операционной системы Windows.

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Для того, чтобы быстрее напечатать несколько копий вашего документа, выберите опцию High Speed Copies (Быстрое копирование). Это ускорит печать нескольких копий вашего документа за счет использования пространства вашего жесткого диска в качестве кэша.

### Show Progress Meter (Показать ход печати)

Для того, чтобы при каждой печати выводить Progress Meter (индикатор хода), выберите опцию Show Progress Meter (Показать линейку прогресса).

### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только для Windows Me, 98, 95)

Для принтеров, использующих параллельный порт, вы можете ускорить передачу данных, если выберете опцию EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON).

Пользователи параллельного порта могут еще больше увеличить скорость печати, если разрешат передачу по DMA, как это описано в разделе Разрешение передачи по DMA .

### Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (только для пользователей Windows XP, 2000 и NT 4.0)

Выберите эту опцию, чтобы клиенты, работающие в Windows NT, записывали в спул документы, используя формат RAW вместо формата EMF (метафайл) (Приложения, работающие в Windows NT, по умолчанию использую формат EMF).

Попробуйте использовать этот параметр, если документы, записанные в спул в формате EMF, печатаются неправильно.

Запоминание в спуле данных с типом RAW требует меньше ресурсов, чем с EMF, поэтому некоторые проблемы ("Insufficient memory/disk space to print" (Для печати недостаточно места в ОЗУ/на жестком диске), "Slow print speed" (Невысокая скорость печати), и т.п.) можно решить, выбрав опцию Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW).

| Примечание:

При записи в спул данных с типом RAW, вывод процента выполнения печати, показываемый в Progress Meter (Индикатор хода), может отличаться от реального процента выполненной печати.

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), в котором вы можете задать установки для EPSON Status Monitor 3.

Вы можете задавать следующие установки.

Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Показывает текущие установки для перечня контролируемых параметров. Поставьте флажки в клетках против тех параметров, уведомления о которых вы хотите получать. Примечание: Щелкните на кнопке Default (По умолчанию), чтобы вернуть все установки Select Notification (Выбрать способ уведомления) в их состояния по умолчанию.
Select Shortcut Icon (Выбор значка на панели задач) | Выберите опцию Shortcut Icon (Выбор значка на панели задач) и выберите тип пиктограммы, чтобы поместить значок на панель задач Windows. Вы сможете щелкнуть на этом значке на панели задач, чтобы открыть EPSON Status Monitor 3 или щелкнуть на нем правой кнопкой, чтобы получить доступ к некоторым утилитам принтера.
(Разрешить контроль принтеров общего доступа) | Выберите эту опцию, чтобы разрешить контроль принтеров общего доступа с других компьютеров.

[К началу]

Предыдущая | Следующая