Различные возможности печати

# Печать на конвертах

> Загрузка конвертов
> Печать на конвертах

При печати на конвертах учтите, пожалуйста, следующее:

- В податчик листов можно одновременно загружать до 10 конвертов.

|  | Примечания:

Если вы планируете печатать на большом числе листов, то для проверки правильности печати сначала попробуйте напечатать на одном листе. Потом вы можете напечатать на всех остальных листах.

Конверты заметно отличаются по качеству складок и по толщине. Если общая толщина стопы конвертов превышает 10 мм., то перед загрузкой нужно каждый конверт из стопы тщательно прогладить. Если при загрузке конвертов качество печати ухудшилось, то загружайте в податчик по одному конверту за раз.

- Переведите регулировочный рычаг в положение .

|  | Примечания:

После завершения печати на конвертах верните регулировочный рычаг в стандартное положение . Чтобы избежать пропусков при печати на других носителях всегда возвращайте регулировочный рычаг в стандартное положение .

Когда регулировочный рычаг находится в положении , убедитесь, что в диалоговом окне Advanced (Расширенный) драйвера принтера отменена опция High Speed (Высокая скорость). Для отмены этой опции возможно, что вам придется также изменить установку Print Quality (Качество печати).

- Не используйте искривленные или мятые конверты.

- Перед загрузкой выравнивайте клапаны конвертов.

- Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.

- Для печати на конвертах EPSON рекомендует использовать черные чернила. Если вы решите использовать чернила другого цвета, то нужно задать более широкие поля, чтобы предотвратить размазывание чернил на нижней части конверта.

- Указанная ниже область печати рекомендована для печати черными чернилами.

A: | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм. (0.12").
B-L: | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм. (0.12").
B-R: | Минимальный размер правого поля равен 3.0 мм. (0.12").
C: | Минимальный размер нижнего поля равен 20 мм. (0.78").
: | Вы можете уменьшить нижнее поле до 3 мм. если в драйвере принтера на закладке Page Layout (Макет страницы) (Windows) под More Options (Дополнительные параметры) выберете опцию Minimize Margins (Минимальные поля) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) для Printable Area (Область печати) выберете параметр Maximum (Максимум). Однако, в расширенной зоне качество печати может быть хуже.

## Загрузка конвертов

Обратитесь к приведенному ниже разделу.

| Загрузка конвертов

[К началу]

## Печать на конвертах

| Обратитесь к драйверу принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера для Macintosh

| На закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) в качестве Media Type (Тип носителя) выберите в качестве установки Paper Options (Параметры бумаги) Plain Paper (Простая бумага).

| На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) из доступных установок Paper Size (Размер бумаги) выберите соответствующий размер конверта.

| В качестве установки для Orientation (Ориентация) выберите Landscape (Альбомнная).

| Щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно установок драйвера.

| Напечатайте ваши данные.

- При печати на конвертах недоступна установка Economy (Экономичная), присутствующая на закладке Advanced (Расширенный) (Windows) под заголовком Paper & Quality Options (параметры Бумага и качество) или установка Economy (Экономичная) в режиме Custom (Пользовательский), а также установка Economy (Экономичная), присутствующая в диалоговом окне Advanced (Расширенный) (Macintosh) под заголовком Print Quality (Качество печати).

[К началу]

Предыдущая