Различные возможности печати

# Двусторонняя печать

> Стандартная двусторонняя печать
> Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

Принтер EPSON Stylus C82 поддерживает двустороннюю печать. Доступны два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет вам сначала напечатать все нечетные страницы. После того, как все эти страницы будут напечатаны, их можно снова загрузить в принтер таким образом, чтобы теперь печать выполнялась на обратной стороне бумаги, т.е. на четных страницах. Режим двусторонней печати Folded Booklet (Буклет) позволяет вам создавать буклеты, которые можно переплетать с одной стороны. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

Данная функция недоступна в операционной системе Mac OS X.

| Примечания:

Функция двусторонней печати недоступна, когда доступ к принтеру осуществляется по локальной сети или когда принтер работает в качестве совместно используемого принтера.

В зависимости от типа носителя во время двусторонней печати в податчик листов можно загружать стопу, содержащую до 30 листов.

Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество печати может ухудшиться.

В зависимости от типа бумаги и количества чернил, использованных для печати текста и изображений, чернила могут просочиться на другую сторону бумаги.

Во время двусторонней печати поверхность бумаги может смазаться.

## Стандартная двусторонняя печать

Для печати страниц с четными и нечетными номерами на разных сторонах листа выполните указанные ниже действия.

| Обратитесь к драйверу принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера для Macintosh

| На закладке Main (Главное) (Windows) под Paper Options (Параметры бумаги) выберите нужную установку Type (Тип).

> В диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) выберите нужную установку Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Для исходных данных для печати на закладке Main (Главное) (Windows) под Paper Options (Параметры бумаги) выберите нужную установку Size (Размер).

> Для исходных данных для печати в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) выберите нужную установку Paper Size (Размер бумаги).

| В меню Page Layout (Макет страницы) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) выберите опцию Double-Sided Printing (Двусторонняя печать).

| Щелкните на Margins (Поля). Появится следующее диалоговое окно.

| Укажите край, по которому будет проводиться переплет документа. Вы можете выбрать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

| Укажите ширину поля переплета, используя для этого клетку текста Binding Margin (Поле переплета). Вы можете задать любую ширину в пределах от 3 мм. до 30 мм.

|  | Примечание:

Реальные размеры полей переплета могут отличаться от заданных вами установок в зависимости от вашего приложения. Перед выполнением всего задания на печать проведите эксперименты с несколькими листами бумаги.

| Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладке Page Layout (Макет страницы) (Windows) или в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы), после чего щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Загрузите бумагу в податчик листов, и потом из вашего приложения пошлите задание на печать. После того, как будут выданы все нечетные страницы, на экране появятся указания по созданию четных страниц.

| Загрузка отдельных листов

| Следуйте этим указаниям при перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как это показано на приведенном ниже рисунке.

|  | Примечания:

В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

Перед загрузкой стопы бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите листами по ровной твердой поверхности.

При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля переплета.

В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага не подается.

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать четные страницы.

[К началу]

## Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

С помощью функции двусторонней печати вы также можете печатать буклеты, переплетаемые с одной стороны. Для создания буклета, переплетаемого с одной стороны, сначала должны печататься страницы, которые должны быть снаружи (после переплета буклета). Страницы, которые должны быть внутри буклета, можно будет напечатать после того, как бумага будет перезагружена в принтер, как это показано на приведенном ниже рисунке.

Буклет, переплетаемый с одной стороны

| : Переплет

Буклет можно создать, если па первом листе бумаги напечатать листы 1 и 4, на втором листе бумаги страницы 5 и 8, а на третьем листе бумаги страницы 9 и 12. После того, как эти три листа будут перезагружены в принтер, вы сможете напечатать страницы 2 и 3 на обороте первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обороте второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обороте третьего листа бумаги. Полученные в результате такой печати страницы можно потом сфальцевать и переплести в буклет.

Для создания буклета, описанного выше, выполните указанные далее действия.

| Обратитесь к драйверу принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера для Macintosh

| На закладке Main (Главное) (Windows) под Paper Options (Параметры бумаги) выберите нужную установку Type (Тип).

> В диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) выберите нужную установку Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Для исходных данных для печати на закладке Main (Главное) (Windows) под Paper Options (Параметры бумаги) выберите нужную установку Size (Размер).

> Для исходных данных для печати в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) выберите нужную установку Paper Size (Размер бумаги).

| На закладке Page Layout (Макет страницы) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) выберите опцию Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). Потом выберите опцию Folded Booklet (Буклет).

| Щелкните на Margins (Поля). Появится диалоговое окно Margins (Поля).

| Укажите край, по которому будет проводиться переплет документа. Вы можете выбрать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

|  | Примечание:

Когда на закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) для Orientation (Ориентация) задана установка Portrait (Книжная), то для переплета доступны только позиции Left (Слева) или Right (Справа). Позиция переплета Top (Сверху) доступна только в том случае, когда для Orientation (Ориентация) задана установка Landscape (Альбомная).

| В текстовом окне Binding Margin (Поле переплета) укажите ширину поля переплета. Вы можете задать ширину в пределах от 3 мм. до 30 мм. Указанная ширина будет использоваться для обеих сторон переплета. Например, если вы задали поле 10 мм., то будет вставлено поле 20 мм. (поля по 10 мм. будут помещены на каждой стороне переплетаемой страницы).

Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)

| : Folding Edge (Переплет)

| : Margin (Поле)

| Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладке Page Layout (Макет страницы) (Windows) или в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). Потом щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Загрузите бумагу в податчик листов и пошлите из вашего приложения задание на печать. После выдачи наружных страниц появятся указания по печати внутренних страниц.

| Загрузка отдельных листов

| Для перезагрузки бумаги следуйте выводимым на экран указаниям или обратитесь к приведенному ниже рисунку.

|  | Примечания:

В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

Перед загрузкой стопы бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите листами по ровной твердой поверхности.

При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля переплета.

В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага не подается

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать внутренние страницы.

| После завершения печати сложите листы и скрепите их вместе с помощью скрепкосшивателя или другого переплетного устройства.

[К началу]

Предыдущая | Следующая