Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Mac OS 8.1 или более поздних версий (кроме Mac OS X)

# Использование утилит принтера

> EPSON StatusMonitor
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Чистка головки)
> Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Configuration (Конфигурация)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять из компьютера обслуживание принтера.

Для использования утилит нужно в диалоговом окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) щелкнуть на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать.

| Примечание:

Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning или Print Head Alignment во время выполнения печати, так как это может испортить вашу распечатку.

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor контролирует состояние принтера. Если она обнаружит ошибку в работе принтера, то тут же выдаст вам сообщение об ошибке.

Вы также можете использовать эту утилиту для проверки перед печатью количества оставшихся чернил.

Для использования EPSON StatusMonitor нужно в диалоговом окне Maintenance (Сервис) щелкнуть на кнопке EPSON StatusMonitor. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Nozzle Check

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если вы заметите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки для проверки того, что дюзы действительно прочищены. Если проверка дюз покажет, что печатающая головка нуждается в чистке, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Прочистка головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка дюз печатающей головки .

[К началу]

## Head Cleaning (Прочистка головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вы можете прочистить печатающую головку, если заметите, что качество печати ухудшилось. Сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно чистить. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки.

[К началу]

## Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилиту Print Head Alignment можно использовать для улучшения качества печати ваших документов. Выравнивание печатающей головки может потребоваться в том случае, когда неровно печатаются вертикальные линии или когда вы заметите, что на ваших документах появляются посторонние белые, черные, темные или светлые полосы. Для использования этой утилиты следуйте выводимым на экран указаниям.

| Примечание:

Не нажимайте кнопку бумага для отмены печати, когда утилита Print Head Alignment печатает тестовые шаблоны.

При работе утилиты Print Head Alignment принтер печатает четыре следующих тестовых шаблона, которые вы сможете использовать для проверки калибровки печатающей головки:

> - Лист калибровки черных линий по вертикали

> - Лист калибровки цветных линий по вертикали

> - Лист калибровки черных линий по горизонтали

> - Лист калибровки цветных линий по горизонтали

Для пропуска калибровки, в которой нет необходимости, нужно в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкнуть на Skip (Пропустить).

Далее приведены примеры листа калибровки черных линий по вертикали, которые принтер печатает в первую очередь.

В каждом из шаблонов, напечатанных на тестовом листе, нужно выбрать вертикальную линию, которая напечаталась лучше всего. Для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в соответствующем списке выберите подходящий номер линии, после чего щелкните на Next (Дальше). Начнут действовать новые установки.

| Примечание:

Если вы не сможете найти строку, которая полностью выровнена, то выберите номер строки, которая ближе всего к правильной, и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Выбранные вами строки будут сдвинуты к центральной позиции (номер 8) и тестовый лист калибровки будет напечатан снова.

В диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкните на Print (Печать). Будет напечатан лист калибровки цветных линий по вертикали. Точно таким же образом, что и при калибровке черных линий по вертикали, в каждом из четырех шаблонов листа калибровки цветных линий по вертикали нужно выбрать номер вертикальной линии, которая напечаталась лучше всего. Потом щелкните на Next (Дальше). Начнут действовать новые установки.

В диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкните на Print (Печать). Будет напечатан лист калибровки черных линий по горизонтали. Далее приведены примеры листа калибровки черных линий по горизонтали.

Найдите шаблон, в котором нет черных или белых полос. Потом в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) выберите в нужном списке соответствующий номер шаблона и щелкните на Next (Дальше). Начнут действовать новые установки.

| Примечание:

Если все шаблоны содержат полосы, то выберите шаблон с наименьшим числом полос и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Выбранный шаблон будет сдвинут к центральной позиции, после чего будет напечатан новый лист калибровки.

В диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) щелкните на Print (Печать). Так же, как и для листа калибровки черных линий по горизонтали, выберите в листе калибровки цветных линий по горизонтали номер шаблона, который не содержит темных или светлых полос. Потом щелкните на Finish (Готово). Начнут действовать новые установки.

[К началу]

## Configuration (Конфигурация)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором вы можете изменять способ, которым утилита EPSON StatusMonitor уведомляет вас об изменениях в состоянии принтера. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование диалогового окна Configuration Settings (Установки конфигурации) .

[К началу]

Предыдущая | Следующая