Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование EPSON Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованным каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако, при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически будет проверять надежность картриджа.

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты EPSON Status Monitor. За указаниями обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Использование кнопок панели управления принтера

Световые индикаторы принтера проинформируют вас, когда настанет время приобрести чернильный картридж для замены и когда нужно провести замену пустого чернильного картриджа.

В этой таблице показано состояние световых индикаторов вашего принтера и дано описание действий, которые вам нужно выполнить.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите для замены черный чернильный картридж (T0321), голубой чернильный картридж (T0422), пурпурный чернильный картридж (T0423) или желтый чернильный картридж (T0424).
| Замените пустой чернильный картридж.

| Предупреждения:

Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. Если на вашу кожу попали чернила, то сразу вымойте запачканное место с мылом и водой. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после этого вы плохо себя почувствуете или если у вас останутся проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережения:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не пытайтесь перезарядить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже, если картридж будет перезаряжен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечания:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже, если в других картриджах еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чернила расходуются не только при печати документов, но и при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к разделу Правила обращения с чернильными картриджами .

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки чернил выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Опустите выходной лоток, после чего откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать. В чернильном картридже, обозначенном меткой ,осталось мало чернил или он опустел.

|  | Примечания:

Если в чернильном картридже осталось мало чернил, то вы можете продолжать использовать его до тех пор, пока он не опустеет. Чтобы проверить уровень чернил, оставшихся в каждом картридже, нужно использовать EPSON Status Monitor 3 (для Windows) или EPSON StatusMonitor (для Macintosh). За более подробной информацией по использованию Status Monitor обратитесь к разделу Использование EPSON Status Monitor 3 (для Windows), или Использование EPSON StatusMonitor (для Macintosh).

Не держите в нажатом положении кнопку чернил более трех секунд. Если кнопку чернил удержать в нажатом положении более трех секунд, то будет инициирована команда чистки печатающей головки.

|  | Предостережение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил .

| Нажмите кнопку чернил . Если в другом чернильном картридже заканчиваются чернила или он опустел, то печатающая головка передвинется, указывая на соответствующий картридж. Это будет происходить при каждом нажатии кнопки чернил до тех пор, пока не будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила. После того, как будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила, печатающая головка при нажатии на кнопку чернил переместится в позицию замены чернильного картриджа.

|  | Примечание:

Для достижения наилучших результатов перед тем, как вскрыть упаковку, встряхните чернильный картридж четыре или пять раз.

| Выньте новый чернильный картридж из его защитной упаковки.

|  | Предостережения:

При удалении с картриджа защитной упаковки соблюдайте осторожность, чтобы не сломать крючки, расположенные сбоку картриджа.

Не удаляйте и не порвите наклейку на картридже, так как это может привести к вытеканию чернил.

Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как это может привести к поломке картриджа.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, как это показано на приведенном выше рисунке (этикетка, обозначающая цвет чернил, должна располагаться на верху картриджа). Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако, мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

Следите за тем, чтобы новый чернильный картридж устанавливался в принтер немедленно после удаления старого картриджа. Если немедленно не установить новый картридж, то печатающая головка высохнет и не сможет правильно работать.

| Сожмите стороны чернильного картриджа, который вы хотите заменить. Поднимите картридж и удалите его из принтера. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Поместите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Потом нажмите на картридж в направлении вниз, чтобы он со щелчком встал на место. Не прилагайте к картриджу чрезмерной силы.

| После того, как вы закончите замену чернильного картриджа, закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Эта процедура длится примерно минуту. После окончания процедуры зарядки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предостережение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс зарядки системы доставки чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор.

[К началу]

## Использование EPSON Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 (Windows) или EPSON StatusMonitor (Macintosh) вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если в чернильном картридже мало или вообще нет чернил, то нужно в окне EPSON Status Monitor щелкнуть на кнопке How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте выводимым на экран указаниям.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к разделу Использование progress meter (индикатор хода) для Windows, или Использование EPSON StatusMonitor для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Следующая