Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование утилит принтера (для Windows)

## Использование кнопок панели управления принтера

В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет.

Если световой индикатор отсутствия чернил мигает или горит непрерывно, то замените чернильный картридж, как это описано в разделе Замена пустого чернильного картриджа .

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как световой индикатор отсутствия чернил начнет мигать или EPSON Status Monitor уведомит вас, что картридж опустел, следуйте указаниям, приведенным в этом разделе.

| Предостережение:

Не удаляйте картридж из принтера, пока вы не будете готовы заменить его на другой.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

|  | Примечание:

Для достижения наилучших результатов перед тем, как вскрыть упаковку, встряхните чернильный картридж четыре или пять раз.

| Выньте новый чернильный картридж из его защитной упаковки.

|  | Предостережения:

При удалении с картриджа защитной упаковки соблюдайте осторожность, чтобы не сломать крючки, расположенные сбоку картриджа.

Не удаляйте и не порвите наклейку на картридже, так как это может привести к вытеканию чернил.

Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как это может привести к поломке картриджа.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, как это показано на приведенном выше рисунке (этикетка, обозначающая цвет чернил, должна располагаться на верху картриджа). Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако, мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

Следите за тем, чтобы новый чернильный картридж устанавливался в принтер немедленно после удаления старого картриджа. Если немедленно не установить новый картридж, то печатающая головка высохнет и не сможет правильно работать.

| Опустите выходной лоток, после чего откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать.

|  | Примечание:

Не держите в нажатом положении кнопку чернил более трех секунд; в противном случае принтер начнет чистку печатающей головки.

|  | Предостережение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил .

| Сожмите стороны чернильного картриджа, который вы хотите заменить. Поднимите картридж и удалите его из принтера. Потом правильно утилизируйте использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

| Поместите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Потом нажмите на картридж в направлении вниз, чтобы он со щелчком встал на место. Не прилагайте к картриджу чрезмерной силы.

| После того, как вы закончите замену чернильного картриджа, закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Эта процедура длится примерно минуту.

> После окончания процедуры зарядки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию и световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно.

[К началу]

## Использование утилит принтера (для Windows)

С помощью утилит принтера вы можете просматривать на экране указания по замене чернильного картриджа.

Если вам нужно заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало чернил или он совсем опустеет, щелкните на кнопке на закладке Maintenance (Сервис).

За более подробной информацией по использованию утилит принтера обратитесь к разделу Задание установок на закладке Maintenance (Сервис).

[К началу]

Предыдущая | Следующая