Различные возможности печати

# Печать плакатов

> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера для Windows
> Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x
> Как сделать плакат из отпечатков

Функция Poster printing (Печать плаката) позволяет печатать изображения плакатного размера, путем печати плакатного изображения на нескольких листах бумаги.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

Эта функция недоступна при установленном флажке Borderless (Без границ) на вкладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh).

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в принтер.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Откройте вкладку Main (Главное), затем настройте качество печати с помощью параметра Quality Option (Качество). Для получения дополнительной информации о параметре Quality Option (Качество) смотрите следующий раздел. Смотрите раздел Установка Quality (Качество)

| Выберите необходимый тип носителя в списке Type (Тип).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Size (Размер).

| Откройте вкладку Page Layout (Макет), затем установите флажок Multi-Page (Многостраничность) и установите флажок Poster Printing (Печать плакатов). Стрелками выберите число страниц для печати плаката, равное 2x2, 3x3 или 4x4.

| Нажмите кнопку Settings (Настройки) для выбора режима печати плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

| При печати плаката доступны следующие установки.

Print Cutting Guides (Печать направляющих) | Установите этот флажок для печати линий обреза.
Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания) | Изображения перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения.
Trim Lines (Линии отреза) | На изображениях печатаются разделительные линии, показывающие места обреза страниц.

|  | Примечание:

При желании распечатать только несколько фрагментов, не распечатывая всего плаката, щелкните на фрагментах, которые вы не хотите распечатывать.

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

После выполнения всех предшествующих пунктов отправляйте задание на печать.

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Paper Size (Размер бумаги).

| Нажмите кнопку OK , чтобы сохранить сделанные изменения и закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый тип носителя в списке Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Щелкните на значке Layout (Макет).

| Установите флажок Multi-Page (Многостраничность) в диалоговом окне Layout (Макет) и затем установите флажок Poster (Плакат).

| Доступны следующие установки.

1 page covers xx sheets (1 страница собирается из хх листов) | Указывает, из какого количества листов будет собран плакат. Вы можете выбрать из 4, 9 или 16 листов.
Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания) | Изображения перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения.
Trim Lines (Линии отреза) | На изображениях печатаются разделительные линии, показывающие места обреза страниц.
Panel Selection (Выбор фрагмента) | Щелкните на фрагменте, который вы не хотите печатать, и нажмите кнопку OK для печати остальных фрагментов.

|  | Примечание:

Если вы хотите распечатать несколько фрагментов без печати всего плаката целиком, нажмите кнопку Panel Selection (Выбор фрагмента), выберите фрагменты, которые вы не хотите печатать и нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных установок и закрытия диалогового окна Layout (Макет).

| Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

[К началу]

## Как сделать плакат из отпечатков

На этом примере показано как собрать четырехстраничный плакат из отпечатков, напечатанный при выбранном значении 2x2 для параметра Poster Printing (Печать плаката) и выбранном переключателе Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания). Руководствуйтесь приведенными здесь иллюстрациями.

| Вертикально обрежьте поля на листе 1 по линии, проведенной между верхней и нижней метками, как показано на рисунке.

| Наложите лист 1 на лист 2, выравнивая его по меткам на краю листа и временно скрепите их с обратной стороны.

| Обрежьте скрепленные листы по линии, проведенной между метками (линия с левой стороны метки), как показано на рисунке.

| Выровняйте листы, используя метки, и скрепите их с обратной стороны.

| Повторите шаги с 1 по 4, чтобы таким же образом прикрепить листы 3 и 4.

| Повторите шаги с 1 по 4, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю часть плаката.

| Обрежьте оставшиеся поля.

|  | Внимание:

Будьте осторожны при использовании острых предметов, при обрезании полей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая