Настройки программного обеспечения принтера / Для пользователей Windows

# Изменение установок на вкладке Page Layout (Макет)

### More Options (Дополнительные настройки)

Используйте установки этого раздела для настройки печати.

Rotate 180° (Повернуть на 180°) | Отпечаток будет повернут на 180 градусов.
Mirror Image (Зеркально) | Изображение печатается зеркально отраженным. Текст и графики отражаются справа налево.

### Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/Увеличить)

Режим Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/увеличить) позволяет изменять размер документа при печати.
Смотрите раздел Печать Fit to Page (В размер листа)

### Copies (Копии)

Укажите число копий, которое вы хотите напечатать.

Вы можете выбрать следующие параметры.

Reverse Order (Обратный порядок) | Страницы документа печатаются в обратном порядке, начиная с последней.
Collate (Подбор) | Печатается один полный документ за один раз.

### Multi-Page (Многостраничность)

В разделе Multi-Page (Многостраничность) доступны режимы Pages Per Sheet (Страниц на листе) и Poster Printing (Печать плаката).

Pages Per Sheet (Страниц на листе) | Позволяет распечатывать по две или четыре страницы на одном листе бумаги. Смотрите раздел Печать Pages Per Sheet (Страниц на листе)
Poster Printing (Печать плаката) | Позволяет напечатать один документ на 4, 9 или 16 листах бумаги. Смотрите раздел Печать плакатов

### Borderless (Без границ)

Когда установлен флажок Borderless (Без границ) на вкладке Main (Главное), становится доступным регулятор. С помощью этого регулятора, вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей.

При большом объеме печати, рекомендуется устанавливать значение Max (Максимум), чтобы избежать печати полей со всех четырех сторон листа.

Переместите регулятор в положение Min (Минимум), чтобы увеличить область распечатаемого изображения. Однако, в этом случае, по краям бумаги могут остаться поля.

### Watermark (Водяной знак)

Вы можете печатать текстовые или изобразительные водяные знаки на документе.
Смотрите раздел Печать водяных знаков

### Двусторонняя печать

Имеются два способа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы документа, затем загрузить отпечатанные листы снова в принтер и напечатать четные страницы на обратной стороне листа. Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет) позволяет изготовлять односгибные буклеты.
Смотрите раздел Двусторонняя печать

[К началу]

Предыдущая | Следующая