Различные возможности печати

# Двусторонняя печать

> Стандартная двусторонняя печать для Windows
> Стандартная двусторонняя печать для Macintosh
> Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет) для Windows
> Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет) для Macintosh

Для данного принтера доступны два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет вам сначала напечатать все нечетные страницы. После того, как все эти страницы будут напечатаны, их можно снова загрузить в принтер таким образом, чтобы теперь печать выполнялась на обратной стороне бумаги, т.е. на четных страницах.

Режим двусторонней печати Folded Booklet (Буклет) позволяет вам создавать буклеты, которые можно переплетать с одной стороны. Чтобы это сделать, сначала печатаются внешние страницы буклета. Внутренние страницы буклета будут напечатаны после того, как листы будут вновь загружены в принтер так, как это показано на иллюстрации ниже.

| Стандартная двусторонняя печать

| : Переплет

Буклет можно сделать, если печатать страницы 1 и 4 на первом листе, страницы 5 и 8 - на втором и страницы 9 и 12 - на третей. После этого листы надо заново загрузить в податчик и печатать страницы 2 и 3 на обратной стороне первого листа, страницы 6 и 7 на обратной стороне второго листа, а страницы 10 и 11 - на обратной стороне третьего листа. Полученные листы можно сложить и скрепить как буклет вместе.

| Примечание:

Данная функция недоступна в операционной системе Mac OS X.

Данная функция недоступна, если на вкладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) установлен флажок Borderless (Без полей).

Данная функция недоступна, когда доступ к принтеру осуществляется по локальной сети или когда принтер работает в качестве совместно используемого принтера.

В зависимости от типа носителя во время двусторонней печати в податчик листов можно загружать до 30 листов.

Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество печати может ухудшиться.

В зависимости от типа бумаги и количества чернил, использованных для печати текста и изображений, чернила могут протечь на другую сторону бумаги.

Во время двусторонней печати поверхность бумаги может запачкаться.

## Стандартная двусторонняя печать для Windows

Для печати страниц с четными и нечетными номерами на разных сторонах листа выполните приведенные ниже действия.

| Обратитесь к драйверу принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Перейдите на вкладку Main (Главное), выполните настройки установки Quality (Качество). См. следующий раздел для получения более подробной информации по настройке установки Quality (Качество). Смотрите раздел Установка Quality (Качество)

| Выполните настройку установки Type (Тип).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выполните настройку установки Size (Размер).

| Перейдите на вкладку Page Layout (Макет), установите флажок Double-Sided Printing (Двусторонная печать).

| Нажмите кнопку Margins (Поля), чтобы открыть диалоговое окно Margins (Поля).

| Выберите сторону для переплета документа. Вы можете выбрать Left (Слева), Top (Сверху) или Right (Справа).

| Укажите ширину поля переплета, используя текстовое поле Binding Margin (Поле). Вы можете задать любую ширину в пределах от 3 до 30 мм.

|  | Примечание:

В зависимости от вашего приложения реальные размеры полей переплета могут отличаться от заданных вами установок. Перед выполнением всего задания на печать проведите эксперименты с несколькими листами бумаги.

| Нажмите OK, что вернуться на вкладку Page Layout (Макет). Затем нажмите OK, чтобы сохранить установки.

| Загрузите бумагу в податчик листов, и потом из вашего приложения пошлите задание на печать. После того, как будут напечатаны все нечетные страницы, на экране появятся указания по печати четных страниц.

| Загрузка отдельных листов

| Следуйте инструкциям на экране для загрузки бумаги.

|  | Примечание:

В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может деформироваться (изогнуться). Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

Перед загрузкой бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите стопку листов по ровной твердой поверхности.

При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков бумага может замяться или будут неправильно расположены поля переплета.

Если бумага замялась, обратитесь к следующему разделу. Смотрите раздел Бумага подается неправильно

| После того, как бумага будет загружена заново, нажмите Resume (Продолжить), чтобы напечатать четные страницы.

[К началу]

## Стандартная двусторонняя печать для Macintosh

Следуйте приведенным ниже инструкциям для печати четных и нечетных старниц на разных сторонах листа.

| Обратитесь к диалоговому окну Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера для Mac OS 8.6 - 9.x

| Выполните настройку Paper Size (Размер бумаги).

| Установите флажок Double-Sided Printing (Двусторонняя печать).

| Нажмите Margins (Поля).

| Выберите сторону для переплета документа. Вы можете выбрать Left (Слева), Top (Сверху) или Right (Справа).

| Укажите ширину поля переплета, используя для этого флажок Binding Margin (Поле переплета). Вы можете задать любую ширину в пределах от 3 до 30 мм.

|  | Примечание:

Реальные размеры полей переплета могут отличаться от заданных вами установок в зависимости от вашего приложения. Перед выполнением всего задания на печать проведите эксперименты с несколькими листами бумаги.

| Нажмите OK, чтобы вернуться на вкладку Page Layout (Макет страницы) (Windows) или в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы), после чего нажмите OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Получите доступ к диалоговому окну Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

Выберите нужную установку Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Загрузите бумагу в податчик, затем нажмите Print (Печать), чтобы начать печать. Инструкции по получению четных страниц будут отображаться во время печати нечетных страниц.

| Загрузка отдельных листов

| Следуйте инструкциям на экране для перезагрузки бумаги.

|  | Примечание:

В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

Перед загрузкой стопки бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите листами по ровной твердой поверхности.

При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть замятие бумаги или будут неправильно расположены поля переплета.

В случае возникновения замятия бумаги обратитесь к следующему разделу. Смотрите раздел Бумага подается неправильно

| После того, как бумага будет загружена заново, нажмите Resume (Продолжить), чтобы напечатать четные страницы.

[К началу]

## Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет) для Windows

Для создания буклета, описанного в начале раздела, выполните указанные далее действия.

| Обратитесь к драйверу принтера

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Перейдите на вкладку Main (Главное), затем настройте установку Quality (Качество). Более подробно смотрите раздел о настройках установки Quality (Качество). Смотрите раздел Установка Quality (Качество)

| Выберите необходимый тип носителя в списке Type (Тип).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Size (Размер).

| Откройте вкладку Page Layout (Макет) и установите флажок Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). Затем установите флажок Folded Booklet (Буклет).

| Нажмите кнопку Margins (Поля). Появится диалоговое окно Margins (Поля).

| Задайте положение поля переплета на бумаге. Можно сделать выбор между Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

|  | Примечание:

Когда выбрано значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация) на вкладке Main (Главное), доступны положения поля переплета Left (Слева) или Right (Справа). Положение поля переплета Top (Сверху) доступно, когда выбрано значение Landscape (Альбомная) для параметра Orientation (Ориентация).

| Выберите единицы измерения cm (см) или inch (дюйм) для параметра Unit (Шаг). Задайте ширину поля переплета. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм, или от 0.12 дюйма до 1.18 дюйма. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, если задано значение 10 мм, то будет оставлено поле шириной 20 мм (то есть по 10 мм с каждой стороны сгиба).

Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)

| : Ребро сгиба

| : Поле

| Нажмите кнопку OK для возврата на вкладку Page Layout (Макет). Затем, нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом отправьте задание на печать из используемого приложения. Во время печати нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как напечатать четные страницы.

| Загрузка отдельных листов

| Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги.

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печати текста и изображений. Если это будет происходить, немного скручивайте листы в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

Постучите торцом стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано. В противном случае может замяться бумага или неправильно расположиться поле переплета.

В случае замятия бумаги смотрите следующий раздел. Смотрите раздел Бумага подается неправильно

| После перезагрузки бумаги нажмите кнопку Resume (Продолжить) для печати четных страниц.

| По завершении печати согните листы и скрепите их вместе скобами с помощью степлера или другим способом.

[К началу]

## Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет) для Macintosh

Вы можете также изготовлять односгибные буклеты, используя функцию двусторонней печати, как описано ниже.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Paper Size (Размер бумаги).

| Установите флажок Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). Затем установите флажок Folded Booklet (Буклет).

| Нажмите кнопку Margins (Поля).

| Задайте положение поля переплета на бумаге. Можно сделать выбор между Left (Слева), Top (Сверху) или Right (Справа).

|  | Примечание:

Когда выбрано значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы), доступны положения поля переплета Left (Слева) или Right (Справа). Положение поля переплета Top (Сверху) доступно, когда выбрано значение Landscape (Альбомная) для параметра Orientation (Ориентация).

| Задайте ширину поля переплета, введя нужную величину в текстовом окне Binding Margin (Поле). Можно задать ширину поля размером от 0.12 дюйма до 1.18 дюйма или от 0.3 см до 3.0 см. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, если задано значение 0.1-см, то будет оставлено поле шириной 0.2-см (то есть по 10 мм с каждой стороны сгиба).

Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)

| : Ребро сгиба

| : Поле

| Нажмите кнопку OK для возвращения в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы). Затем, нажмите кнопку OK для сохранения сделанных установок и закрытия диалогового окна.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите используемый тип носителя в списке Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом отправьте задание на печать, нажав кнопку Print (Печать). Во время печати нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как напечатать четные страницы.

| Загрузка отдельных листов

| Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги.

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печати текста и изображений. Если это будет происходить, немного скручивайте листы в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

Постучите торцом стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано. В противном случае может замяться бумага или неправильно расположиться поле переплета.

В случае замятия бумаги смотрите следующий раздел. Смотрите раздел Бумага подается неправильно

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать четные страницы.

| По завершении печати согните листы и скрепите их вместе скобами с помощью степлера или другим способом.

[К началу]

Предыдущая | Следующая