# Указания по технике безопасности

> При установке вашего принтера
> При выборе места для принтера
> При использовании принтера
> Правила обращения с чернильными картриджами
> Предупреждения, предостережения и примечания

| Перед использованием вашего принтера прочитайте все указания, приведенные в данном разделе. Кроме того, следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтер. ## При установке вашего принтера При установке принтера выполняйте следующие требования: Не блокируйте и не закрывайте отверстий в корпусе принтера. Применяйте только такой источник электропитания, который указан в табличке электрических параметров на корпусе принтера. Используйте только тот сетевой кабель, который входит в поставку с принтером. Использование иного кабеля может привести к воспламенению или удару током. Входящий в поставку сетевой кабель предназначет только для использования с данным принтером. Иное использование может привести к воспламенению или удару током. Следите, чтобы ваш сетевой кабель соответствовал местным стандартам электробезопасности. Все оборудование подключайте к правильно заземленным электрическим розеткам. Старайтесь не использовать розеток в общей сети с фотокопировальными машинами и кондиционерами, которые периодически включаются и выключаются. Не используйте электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами. Держите всю компьютерную систему вдали от таких потенциальных источников электромагнитных помех, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов. Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым шнуром. При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала нагрузки, допускаемой по току. Кроме того, убедитесь, что суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать принтер. Отключайте принтер от электрической сети и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях: Поврежден сетевой шнур или его вилки; внутрь принтера попала жидкость; принтер падал или поврежден его корпус; принтер не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности. ## При выборе места для принтера При выборе места для принтера соблюдайте следующие условия: Устанавливайте принтер на ровную устойчивую поверхность, выступающую за границы основания принтера во всех направлениях. Если вы ставите принтер около стены, то от стены до задней стенки принтера должно быть не менее 10 см. Принтер не сможет правильно работать, если будет качаться или стоять под углом. При хранении или транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте на бок и не переворачивайте вверх дном. В противном случае чернила могут вытечь из картриджа. Перед принтером нужно оставить достаточно места, чтобы бумага могла полностью из него выйти. Избегайте мест с резкими изменениями температуры и влажности. Кроме того, держите принтер вдали от прямого солнечного света, от сильного света и от источников тепла. Избегайте мест с пылью, ударами и вибрациями. Оставляйте вокруг принтера достаточно свободного места для правильной вентиляции. Устанавливайте принтер недалеко от стенной электрической розетки, чтобы сетевой кабель можно было легко подключить и отключить. ## При использовании принтера При использовании принтера соблюдайте следующие правила: Не засовывайте в прорези корпуса принтера посторонние предметы. Следите за тем, чтобы на принтер не попадала жидкость. Не просовывайте руки внутрь принтера и не дотрагивайтесь до чернильных картриджей во время печати. Не перемещайте печатающую головку руками; в противном случае вы можете испортить принтер. Для выключения принтера всегда используйте кнопку питания . Не отсоединяйте принтер от сети и не выключайте питание электрической розетки, пока не погаснет индикатор питания . Перед транспортировкой принтера убедитесь, что печатающая головка находится в исходной (самой правой) позиции и что чернильные картриджи находятся на месте. Оставляйте чернильные картриджи установленными. Удаление чернильных картриджей может привести к высыханию печатающей головки и принтер не сможет печатать. ## Правила обращения с чернильными картриджами При обращениии с чернильными картриджами соблюдайте следующие правила: Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить их них или играть с картриджами. Встряхните новый чернильный картридж 4-5 перед открытием упаковки. Не встряхивайте использованные чернильные картриджи, так как это может привести к вытеканию чернил. Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около отверстий подачи чернил могут быть чернила. Если чернила попали вам на кожу, то немедленно промойте испачканное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте глаза большим количеством воды. Если после этого вы будете чувствовать дискомфорт или возникнут проблемы со зрением, то немедленно обращайтесь к врачу. Не снимайте наклейку с картриджа; иначе чернила могут пролиться. Устанавливайте чернильный картридж сразу же после того, как вы вынете его из упаковки. Если чернильный картридж до использования долгое время будет находиться вне упаковки, то в результате может ухудшиться качество печати. Не используйте чернильный картридж после даты, указанной на его упаковке. Для достижения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение шести месяцев после их установки. Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь перезаправить их. Это может привести к поломке печатающей головки. Если картриджи принесли в комнату из холодного места, где они хранились, то перед использованием дайте им не менее трех часов прогреться до комнатной температуры. Храните чернильные картриджи в темном прохладном месте. Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стороне картриджа. Это может повлиять на нормальную работу принтера и печать. Микросхема, вмонтированная в этот чернильный картридж, содержит разнообразную информацию, относящуюся к картриджу. Например, количество оставшихся чернил. Благодаря этому картридж можно свободно удалять из принтера и вставлять назад. Однако, при каждой установке картриджа расходуется некоторое количество чернил, поскольку принтер автоматически выполняет проверку надежности картриджа. Если вы вынули чернильный картридж и собираетесь в дальнейшем его использовать, то нужно предохранить область подачи чернил от попадания грязи и пыли. Хранить картридж нужно в таких же условиях, что и принтер. Наличие клапана в отверстии для подачи чернил делает необязательным использование крышек и заглушек, однако, чернила могут испачкать предметы, которые будут прикасаться к этой области картриджа. Не дотрагивайтесь до отверстий подачи чернил и до окружающей из области. Храните картридж наклейкой вниз. Не храните картридж перевернутым. ### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR® Как член международной организации ENERGY STAR®, фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®. Программа International ENERGY STAR® Office Equipment представляет собой добровольное партнерство предприятий, выпускающих компьютеры и офисное оборудование, и нацелена на разработку и выпуск энергосберегающей аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями. ## Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждениям
необходимо следовать во избежание телесных травм.
| Предостережениям
надо уделять внимание, чтобы избежать повреждения оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим принтером.