Другая информация

# Чистка принтера

Для поддержания работоспособности принтера необходимо тщательно очищать его несколько раз в году, как это описано ниже.

| Отключите кабель питания.

| Удалите бумагу из податчика.

| Удалите пыль и грязь из податчика мягкой кистью.

| Если корпус или податчик сильно загрязнены, протрите их мягкой салфеткой, смоченной легким моющим средством. Держите крышку принтера закрытой во избежание попадания жидкости внутрь.

| Если чернила пролились внутрь принтера, сотрите их влажной салфеткой.

| Если чернила пролились внутрь принтера, сотрите их влажной салфеткой.

| Внимание:

Не прикасайтесь руками к внутренним частям механизма принтера.

| Предупреждение:

Будьте внимательны, чтобы не удалить смазку с металлических частей в зоне перемещения каретки печатающей головки.

Никогда не используйте спирты и растворители для очистки поверхностей принтера; поскольку эти жидкости могут повредить корпус и другие детали принтера.

Не допускайте попадания воды на печатающий механизм и электронные компоненты принтера.

Не используйте жесткие и абразивные щетки.

Не напыляйте аэрозольные смазочные масла на внутренние части принтера. Непригодные масла могут повредить механизмы принтера. При необходимости смазывания механизмов проконсультируйтесь у дилера или пригласите для смазывания механизмов аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров.

[К началу]

Предыдущая | Следующая