Различные возможности печати

# Печать без полей

> Совместимые носители
> Подготовка к печати
> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера для Windows
> Настройка драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x
> Настройка драйвера для Mac OS X

Данный принтер позволяет печатать, не оставляя полей со всех четырех сторон листа бумаги. Для печати без полей выполните следующие действия.

| Примечание:

Для быстрой и простой печати без полей, вы можете использовать программу EPSON PhotoQuicker, которая находится на компакт-диске с программным обеспечением принтера. Также EPSON PhotoQuicker включает в себя некоторые функции, позволяющие вам создавать оригинальные фотоизображения. Для получения дополнительной информации, дважды щелкните на значке ESC84 Software Guide на рабочем столе вашего компьютера программы установки Photo Print Software.

Программа EPSON PhotoQuicker не доступна для Windows NT 4.0 или Mac OS X.

Эта функция доступна не для всех типов носителей и настроек драйвера принтера.

## Совместимые носители

Вы можете использовать следующие носители:

DURABrite Photo Paper | A4, 100 x 150 мм
DURABrite Ink Glossy Photo Paper | Letter, 4 x 6"
Photo Paper | A4, Letter, 4 x 6", 100 x 150 мм
Matte Paper - Heavyweight | A4, Letter, 8 x 10"
Premium Semigloss Photo Paper | A4, Letter

| Примечание:

Печать без полей занимает больше времени, чем обычная печать.

Качество печати может снижаться в верхней и нижней областях отпечатка или некоторые области могут быть смазаны при печати на носителях, отличных от перечисленных выше. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

## Подготовка к печати

Поскольку при печати без полей размер изображения увеличивается и становится немного больше реального размера бумаги, часть изображения, выходящая за границы бумаги не пропечатывается.

Необходимо подогнать размер печатаемого изображения к размеру бумаги. Если используемое приложение имеет возможность установки полей, то обязательно установите нулевые значения для них перед печатью.

[К началу]

## Загрузка бумаги

После того, как вы выбрали наиболее подходящий вам носитель, загрузите его в принтер, как описано ниже.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Откройте вкладку Main (Главное) и выполните настройку параметра Quality Type (Качество). Для получения более детальной информации о настройке параметра Quality Type (Качество) смотрите следующий раздел. Смотрите раздел Установка Quality (Качество)

| Установите флажок Borderless (Без полей).

| Выберите необходимый тип носителя в списке Type (Тип).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Size (Размер).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера принтера.

После выполнения всех вышеописанных действий начинайте печать. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

| Примечание:

Вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей. При выбранном переключателе Borderless (Без полей) на вкладке Main (Главное), становится доступным регулятор Borderless Expansion (Увеличение) на вкладке Page Layout (Макет).

[К началу]

## Настройка драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Paper Size (Размер бумаги).

| Установите флажок Borderless (Без полей).

OK, чтобы сохранить сделанные изменения и закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый тип носителя в списке Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

| Примечание:

Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

Вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей. При выбранном переключателе Borderless (Без полей) на вкладке Main (Главное), становится доступным регулятор Borderless Expansion (Увеличение) на вкладке Page Layout (Макет).

[К началу]

## Настройка драйвера для Mac OS X

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| Выберите значение Stylus C84 (Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей) для параметра Format (Формат).

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Paper Size (Размер бумаги) и выберите ориентацию отпечатка с помощью настройки параметра Orientation (Ориентация).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| Выберите значение Stylus C84 (Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей) для параметра Print (Печать), затем выполните настройку параметра Copies & Pages (Копии & Страницы).

|  | Примечание:

Настройка параметра Copies & Pages (Копии & Страницы) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

Всегда проверяйте соответствие значений параметров Format (Формат) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) и Printer (Принтер) в диалоговом окне Print (Печать). В противном случае, данные могут быть напечатаны неправильно.

| Выберите пункт Print Settings (Настройка печати) из всплывающего меню.

| Выполните настройку параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). Смотрите раздел Print Settings (Настройка печати)

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

| Примечание:

Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

Вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей. Смотрите раздел Expansion (Расширение)

[К началу]

Предыдущая | Следующая