Улучшение качества печати

# Проверка дюз печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то возможно, что вы сумеете определить проблему путем проверки дюз печатающей головки.

Вы можете проверить дюзы печатающей головки из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), или проверить их непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

| Примечание:

Если мигает индикатор закончившихся чернил , вы не сможете прочистить печатающую головку. Сначала замените соответствующий чернильный картридж.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)

Для использования утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для пользователей Windows

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис), а потом нажмите кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте инструкциям на экране.

### Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Обратитесь к диалоговому окну Print или Page Setup.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Нажмите значок кнопки Utility (Сервис), затем в диалоговом окне Utility (Сервис) нажмите кнопкуNozzle Check.

| Следуйте инструкциям на экране.

### Для пользователей Mac OS X

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Обратитесь к диалоговому окну EPSON Printer Utility.

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| В окне Printer List (Список принтеров) выберите принтер, затем нажмите OK.

| В диалоговом окне Utility (Сервис) нажмите кнопку Nozzle Check.

| Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для проверки дюз печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Выключите принтер.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Нажмите кнопку бумага и потом нажмите кнопку питание , чтобы включить принтер.

| Потом отпустите только кнопку питание . Когда принтер начнет проверку дюз, отпустите кнопку бумага .

Ниже приведены примеры шаблонов проверки дюз.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающая головка нуждается в чистке

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то это означает проблему с принтером. Возможно, что засорились дюзы печатающей головки или, что печатающую головку нужно прокалибровать.
Смотрите раздел Чистка печатающей головки
Смотрите раздел Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая