Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование утилит принтера (для Windows)

В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет.

Если световой индикатор отсутствия чернил мигает или горит непрерывно, то замените чернильный картридж, как это описано в разделе Замена пустого чернильного картриджа .

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как световой индикатор отсутствия чернил начнет мигать или EPSON Status Monitor уведомит вас, что картридж опустел, следуйте указаниям, приведенным в этом разделе.

Вы можете заменить чернильный картридж, используя панель управления принтера или используя утилиты принтера (для Windows)

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. Если на вашу кожу попали чернила, то сразу вымойте запачканное место с мылом и водой. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после этого вы плохо себя почувствуете или если у вас останутся проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не пытайтесь перезарядить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже если картридж будет перезаряжен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечание:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже если в других картриджах еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чернила расходуются не только при печати документов, но и при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

## Использование кнопок панели управления принтера

| Предостережение:

Не удаляйте картридж из принтера, пока вы не будете готовы заменить его на другой.

| Примечание:

Иллюстрации ниже демонстрируют замену черного чернильного картриджа. Менять тот картридж, который необходимо.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Для достижения наилучших результатов перед тем, как вскрыть упаковку, встряхните чернильный картридж четыре или пять раз.

| Выньте новый чернильный картридж из его защитной упаковки.

|  | Предупреждение:

При удалении с картриджа защитной упаковки соблюдайте осторожность, чтобы не сломать крючки, расположенные сбоку картриджа.

Не удаляйте и не порвите наклейку на картридже, так как это может привести к вытеканию чернил.

Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как это может привести к поломке картриджа.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении так, чтобы этикетка, обозначающая цвет чернил, располагаться сверху картриджа. Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако, мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

Следите за тем, чтобы новый чернильный картридж устанавливался в принтер немедленно после удаления старого картриджа. Если немедленно не установить новый картридж, то печатающая головка высохнет и не сможет правильно работать.

| Опустите выходной лоток, после чего откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать.

|  | Примечание:

Не держите в нажатом положении кнопку чернил более трех секунд; в противном случае принтер начнет чистку печатающей головки.

|  | Предупреждение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил .

| Поднимите прижимную крышку картриджа. Сожмите стороны чернильного картриджа, который вы хотите заменить. Затем вытащите картридж и уберит его.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Поместите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Потом нажмите на картридж в направлении вниз, чтобы он со щелчком встал на место.

| После того, как вы закончите замену чернильного картриджа, закройте прижимную крышку картриджа и крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . The print head moves and the ink delivery system begins to charge. ринтер переместит печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Эта процедура длится примерно минуту. После окончания процедуры зарядки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию. Световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор чернил погаснет.

|  | Предупреждение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс зарядки системы доставки чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор. Иначе процесс может некорректно завершиться.

|  | Примечание:

Если ошибка, связанная с завершением чернил, не исчезнет, когда печатающая головка переместиться в исходную позицию, то, возможно, картридж установлен неправильно. Нажмите снова кнопку чернил и переустановите чернильный картридж, пока он не будет правильно установлен на место.

[К началу]

## Использование утилит принтера (для Windows)

С помощью утилит принтера вы можете просматривать на экране указания по замене чернильного картриджа.

Если вам нужно заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало чернил или он совсем опустеет, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Maintenance (Сервис).

Более подробную информацию по использованию утилит смотрите в нижеследующем разделе.
Смотрите раздел Задание установок на вкладке Maintenance (Сервис)

[К началу]

Предыдущая | Следующая