| Основная страница > Решение проблем Бумага подается неправильно Бумага не подается Бумага подается по несколько листов сразу Бумага замялась в принтере Бумага загружена неверно Бумага выходит не полностью или со складками Бумага не подается Удалите пачку бумаги и проверьте следующее. Бумага не закручена и не сложена. Бумага не слишком старая. Подробную информацию вы найдете в инструкции к бумаге. Высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне левой боковой направляющей. Количество листов в пачке бумаги не превышает предела, указанного для данного носителя. См. раздел Возможность загрузки специальных носителей Epson Бумага не замялась внутри принтера. Если это произошло, выньте застрявшую бумагу. См. раздел Бумага замялась в принтере Чернильные картриджи не пусты. Если картридж опустел, замените его. См. раздел Замена пустого чернильного картриджа Соблюдены специальные инструкции по загрузке, прилагаемые к бумаге. Снова загрузите бумагу. См. раздел Загрузка бумаги К началу Бумага подается по несколько листов сразу Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне левой боковой направляющей. Убедитесь, что левая боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги. Убедитесь, что бумага не скручена и не сложена. Если бумага согнута, перед загрузкой распрямите ее или слегка согните в противоположную сторону. Достаньте пачку бумаги и проверьте, не слишком ли она тонкая. См. раздел Бумага Встряхните пачку бумаги, чтобы отделить листы друг от друга, затем снова положите бумагу в податчик. Если печатается слишком много копий документа, проверьте значение параметра Copies (Копии) на вкладке Page Layout (Макет) в драйвере принтера (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) и в вашем приложении. См. интерактивную справку. К началу Бумага замялась в принтере Нажмите на кнопку бумаги , чтобы вытолкнуть замятую бумагу. Если проблема не устранена, выключите принтер, откройте крышку принтера и удалите всю бумагу внутри, включая любые оторванные кусочки. Положите бумагу в податчик и нажмите на кнопку бумаги для возобновления печати.
| Примечание:
Если вы не можете удалить посторонний предмет самостоятельно, не прилагайте слишком большое усилие и не разбирайте устройство. Обратитесь за помощью в сервисный центр.
Если бумага застревает часто, проверьте следующее: бумага гладкая, не закручена и не сложена; используется высококачественная бумага; в податчике бумага лежит стороной для печати вверх; вы встряхнули пачку бумаги перед загрузкой ее в податчик; верхний край пачки не выше стрелки на левой боковой направляющей; количество листов в пачке бумаги не превышает предела, указанного для этого носителя; См. раздел Возможность загрузки специальных носителей Epson левая боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги; принтер стоит на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. К началу Бумага загружена неверно Если вы загрузите бумагу в принтер слишком далеко, бумага будет подаваться неправильно. Выключите принтер и осторожно достаньте бумагу. Затем включите принтер и правильно загрузите пачку бумаги. К началу Бумага выходит не полностью или со складками Если бумага выталкивается не полностью, нажмите на кнопку бумаги , затем откройте крышку принтера и достаньте бумагу. Проверьте значение параметра Paper Size (Размер бумаги) в приложении или в драйвере принтера. См. интерактивную справку. Если бумага выходит смятой, возможно, она сырая или слишком тонкая. Загрузите новую стопку бумаги.
| Примечание:
Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в сухом месте.
К началу |