| Основная страница > Различные способы печати Печать плакатов Настройки драйвера для Windows Как сделать плакат из нескольких отпечатков Данный режим позволяет напечатать изображения плакатного размера, увеличив одну страницу до размеров нескольких листов.
| Примечание:
Эта возможность недоступна в Mac OS X. При печати без полей эта возможность недоступна.
Настройки драйвера для Windows
| Откройте окно драйвера принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекоменуемых ниже параметров Quality Options (Качество):
| Draft (Черновик) для печати в черновом режиме с низким качеством. Text (Текст) для печати страниц, содержащих только текст. Text & Image (Текст и изображение) для более качественной печати страниц, содержащих текст и изображения. Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати. Best Photo (Наилучшее фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
| Выбор правильного типа носителя
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее загруженной бумаге.
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Перейдите на вкладку Page Layout (Макет), выберите параметр Multi-page (Многостраничность), а затем Poster Printing (Печать плакатов). Стрелками выберите значение 2x2, 3x3 или 4x4.
| Щелкните Settings (Настройки), чтобы настроить печать плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).
| Задайте следующие параметры:
Print Cutting Guides (Печать направляющих) | Установите этот флажок, чтобы стали доступны параметры линии обреза.
Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания) | Печатать с небольшим перекрытием меток приведения для более точной подгонки частей плаката.
Trim Lines (Линии отреза) | Печатать линии по краям фрагментов, по которым можно ориентироваться при обрезке краев.
|  | Примечание:
Если нужно напечатать не весь плакат, а только некоторые его фрагменты, щелкните те из них, которые не нужно печатать.
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно Poster Settings (Параметры плаката).
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. Затем следуйте инструкциям. Как сделать плакат из нескольких отпечатков К началу Как сделать плакат из нескольких отпечатков Ниже описано, как создать плакат, если для параметра Poster Printing (Печать плакатов) выбрано значение 2x2, а для параметра Print Cutting Guides (Печать направляющих) — значение Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания).
| Отрежьте поле первого листа вдоль вертикальной линии через центр верхней и нижней метки пересечения:
| Совместите край первого листа с верхним краем второго листа, выровняйте метки пересечения, затем временно соедините эти два листа липкой лентой с обратной стороны:
| Отрежьте эти два листа вдоль вертикальной линии через метки приведения (в данном случае линии слева от меток пересечения):
| Совместите края бумаги, используя метки приведения и скрепите их липкой лентой с обратной стороны:
| Повторите шаги 1–4, чтобы скрепить третий и четвертый листы.
| Повторите шаги 1–4, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю половину изображения:
| Отрежьте оставшиеся поля.
К началу |