| Основная страница > Обслуживание Очистка принтера Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год.
| Отключите шнур питания принтера от розетки.
| Выньте всю бумагу из податчика.
| При помощи мягкой кисти осторожно смахните пыль и грязь с податчика.
| Если внешняя или внутренняя поверхность податчика загрязнена, протрите его мягкой чистой тканью, смоченной мягким моющим средством. Крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь принтера.
| Если принтер изнутри запачкался чернилами, протрите его влажной тканью.
| Если внутрь принтера просочились чернила, вытрите принтер мягкой чистой тканью.
| Предупреждение:
Будьте осторожны и не прикасайтесь к механизмам и роликам внутри устройства.
| Предостережение:
Не наносите жирные смазки на металлические части под кареткой печатающей головки. Никогда не очищайте принтер спиртом или растворителем. Эти вещества могут повредить как детали, так и сам корпус. Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера. Не используйте жесткую или абразивную щетку. Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишняя смазка может повредить механизм. Если устройство необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.